1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/PREPARATO

PRODOTTO: ESSO GEAR OIL BV 75W-80W
PRODOTTO N.: Y-23-234      
DATA: 22 MARZO 2003
PRECEDENTE REVISIONE: 30 LUGLIO 2002
	ESSO ITALIANA S.r.l
Viale Castello della Magliana, 25
00148 Roma, Italia
Telefono: 06-65692400
RECAPITO PER EMERGENZE:
  CENTRO ANTIVELENI
  POLICLINICO UNIVERSITARIO
  "A. GEMELLI"  ROMA
  Telefono: 06-3054343	

	TIPO / USI DEL PRODOTTO:                                                  
		Olio lubrificante ad alto indice di viscosita'
		per cambi e differenziali.

	REVISIONE:
AGGIORNAMENTO DELLA SEZ. 2 E 15 
 
2. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUI COMPONENTI

	INGREDIENTI PERICOLOSI PRESENTI A O SOPRA I LIVELLI DIVULGATIVI DI LEGGE  

INGREDIENTE PERICOLOSO	SIMBOLO/FRASE R	CAS NO.:	% PESO	

INGREDIENTI SOLO PER INFORMAZIONE:
ALCHILARIL SOLFONATO DI BARIO	Xn, R 20/22 R 33		MAX. 1.0%	

3. NATURA DEL RISCHIO

QUESTO PRODOTTO NON È CONSIDERATO PERICOLOSO IN BASE ALLELINEE GUIDA LEGISLATIVE DELL'UE.

Prodotto costituito da oli base ad alto grado di raffinazione ed additivi. 
 
Il prodotto e' caratterizzato da bassi valori di tossicita' orale e cutanea e in normali condizioni di impiego non dovrebbe presentare particolari rischi per la salute. 
 
Osservare rigorosamente le raccomandazioni d'uso. 
 
NOTA. QUESTO PRODOTTO NON DEVE ESSERE USATO PER ALTRI SCOPI SENZA IL CONSIGLIO DI UN ESPERTO.
 
4. INTERVENTI DI PRIMO SOCCORSO

	INALAZIONE              
A temperatura ambiente o di normale movimentazione il rischio di inalazione di vapori e' trascurabile. In caso di sovraesposizione a vapori evitare una ulteriore esposizione. In caso di arresto/irregolarita' nella respirazione praticare la respirazione artificiale. Rivolgersi immediatamente ad un medico 
 
	CONTATTO CON LA PELLE   
Non sono previste reazioni in caso di contatto con la pelle. 
 
	CONTATTO CON GLI OCCHI  
Lavare subito con molta acqua e fino che l'irritazione scompare. Se l'irritazione persiste rivolgersi ad un medico. 
 
	INGESTIONE              
In caso d'ingestione NON stimolare il vomito; tenere l'infortunato a riposo e rivolgersi ad un medico. 
 
5. MISURE ANTINCENDIO

	AGENTI ESTINGUENTI: Schiuma, polvere chimica, anidride carbonica

	PERICOLO D'INCENDIO E DI ESPLOSIONE: 
Materiale combustibile a basso rischio . Il prodotto puo' formare miscele infiammabili e bruciare solo se riscaldato a temperature superiori al suo punto di infiammabilita'. Tuttavia la presenza di piccole quantita' di idrocarburi piu' volatili puo' aumentare il rischio . 
 
PUNTO DI INFIAMMABILITA':
METODO:	> 180 gr. C.
COC (ASTM D 92)	

	SPECIALI MISURE ANTINCENDIO:         
Usare acqua nebulizzata per il raffreddamento delle superfici esposte al fuoco e per proteggere il personale addetto alle operazioni di spegnimento. 
 
Bloccare il flusso del prodotto infiammabile. A seconda delle circostanze, controllare la combustione del prodotto o estinguere il fuoco usando polvere chimica o schiuma. 
 
Gli addetti allo spegnimento esposti al fumo e vapori devono utilizzare mezzi di protezione adeguati (respiratori e maschere). 
 
	PRODOTTI DI COMBUSTIONE PERICOLOSI:  
In caso di combustione incompleta puo' formarsi fumo e ossido di carbonio. 
 
6. MISURE PER IL CONTROLLO DI SPANDIMENTI ACCIDENTALI

	PRECAUZIONI PER IL PERSONALE:	Vedere Sezione 8.                               

	SPANDIMENTI NEL SUOLO:                          
Bloccare la perdita all' origine . Impedire al liquido di raggiungere fognature , corsi d' acqua o avvallamenti . Avvisare le autorita' competenti se il prodotto ha raggiunto corsi d' acqua o fognature o se ha contaminato il suolo o la vegetazione . Adottare misure per ridurre al minimo gli effetti sulla falda acquifera . 
 
Recuperare il prodotto per schiumatura o pompaggio con attrezzature anti deflagranti oppure arginarlo con sabbia o altre sostanze assorbenti idonee e raccoglierlo in contenitori. Per lo smaltimento fare riferimento a quanto indicato nella Sezione 13. 
 
	SPANDIMENTI SULL'ACQUA:                         
Circoscrivere immediatamente la perdita con barriere galleggianti . Avvertire gli altri natanti del pericolo . Informare le autorita' competenti ( portuali , marittime , etc.. ) . 
 
Rimuovere il prodotto dalla superficie tramite scrematura o usando sostanze assorbenti idonee. Qualora sia permesso dalle autorita' locali e dall'agenzie per l'ambiente, disperdere il residuo in acque aperte. 
 
7. MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO

	USI SPECIFICI:
		Olio lubrificante ad alto indice di viscosita'
		per cambi e differenziali.
Tenere il prodotto in zone fresche e ventilate, lontano da fonti di calore. Utilizzare apparecchiature adatte al sollevamento ed al trasporto dei fusti e degli imballaggi pesanti in condizioni di sicurezza. Le apparecchiature elettriche utilizzate devono soddisfare le norme locali relative alla prevenzione degli incendi per materiali di questo tipo. 
 
TEMPERATURA DI CARICO/SCARICO Gr.C:	da ambiente a 40	
TEMPERATURA DI STOCCAGGIO Gr.C:	da ambiente a 40	

	PRECAUZIONI PARTICOLARI:      
Tenere i contenitori chiusi . 
 
Evitare perdite e trafilamenti per prevenire rischi di scivolamento. 
 
8. CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE E PROTEZIONE PERSONALE

	8.1 LIMITE DI ESPOSIZIONE
L'ACGIH per le nebbie d'olio raccomanda un TWA di 5 mg/m3 ed uno STEL per 15 minuti di 10 mg/m3 (Metodo di monotoraggio: NIOSH 5026) 
 
	8.2 PROTEZIONE PERSONALE 
Nei casi di potenziale contatto , usare occhiali di sicurezza , indumenti e guanti resistenti agli agenti chimici . 
 
Qualora sia probabile solo un contatto accidentale, indossare occhiali di sicurezza con protezioni laterali. Non sono necessarie altre protezioni particolari se il contatto con la pelle e con gli occhi e'preliminarmente evitato. 
 
Qualora la concentrazione del prodotto in aria dovesse superare i limiti di esposizione e se gli impianti , le modalita' operative ed altri mezzi per ridurre l' esposizione dei lavoratori non risultassero adeguate , sono necessari mezzi di protezione delle vie respiratorie . 
 
	CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE AMBIENTALE: VEDI SEZ. 7.

9. CARATTERISTICHE FISICHE E CHIMICHE

	GENERALE:
ASPETTO / ODORE:	Liquido di colore ambrato con leggero odore di petrolio .	

	INFORMAZIONI DI RILIEVO SU SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE:
MASSA VOLUMICA, g/cc:	Non disponibile	

INTERVALLO DI EBOLLIZIONE:	Non disponibile	

VISCOSITA', mm2/s:	 8.4 a 100 gr. C.(8.0 - 8.6)	

TENSIONE DI VAPORE, kPa:	 a 20 gr. C. NON VOLATILE	

DENSITA' DEI VAPORI A 1 BAR (Aria=1):	PIU' PESANTE DELL' ARIA	

VELOCITA' DI EVAPORAZIONE (n-butil acetato=1):	NON VOLATILE	

SOLUBILITA' IN ACQUA:	 20 gr. C. Trascurabile	

pH:	Non si applica	

PUNTO DI INFIAMMABILITA':
METODO:	> 180 gr. C.
COC (ASTM D 92)	

COEFFICIENTE DI PARTIZIONE n-ottanolo/acqua:	Non disponibile	

TEMPERATURA DI AUTOCOMBUSTIONE:	Non disponibile	

	ALTRE INFORMAZIONI:

ESTRATTO IN DMSO (METODO IP 346), % p/p:	MINORE DI 3.0	

10. STABILITA' E REATTIVITA'

	STABILITA' (TERMICA, ALLA LUCE, ECC.): Stabile

	CONDIZIONI DA EVITARE:                
Tenere lontano da sorgenti di calore, fiamme libere e ogni altra sorgente di accensione. 
 
	MATERIALI DA EVITARE:                 
Evitare il contatto con ossidanti forti quali cloro liquido ed ossigeno concentrato. 
 
	PRODOTTI DI DECOMPOSIZIONE PERICOLOSI:
		Il prodotto e' stabile a temperatura ambiente

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

	EFFETTI DA SOVRAESPOSIZIONE
	INALAZIONE:                
Rischio trascurabile a temperatura ambiente o di normale movimentazione. 
 
A temperatura elevata si possono formare alte concentrazioni di vapori e nebbie che possono irritare gli occhi e le vie respiratorie. 
 
Non respirare i vapori o le nebbie. 
 
	CONTATTO CON LA PELLE:     
Basso livello di tossicita' acuta. 
 
Contatti frequenti o prolungati possono causare leggere irritazioni cutanee. 
 
	CONTATTO CON GLI OCCHI:    
Leggermente irritante, ma non danneggia il tessuto oculare. 
 
	INGESTIONE:                
Basso livello di tossicita' acuta/sistemica. 
 
	EFFETTI CRONICI:           
In mancanza di specifici dati sperimentali su tutti gli oli base presenti e con riferimento ai dati relativi a prodotti di composizione e processo di raffinazione similari , essi non dovrebbero presentare effetti cancerogeni . Quelli che sono stati sperimentati non hanno mostrato effetti cancerogeni . 

	DATI DI TOSSICITA':        
	TOSSICITA' ACUTA           
Non sono disponibili dati sperimentali sul prodotto finito. I rischi per la salute indicati, derivano dalle attuali conoscenze sulla tossicita' degli olii base minerali e degli additivi utilizzati, in considerazione della loro concentrazione nel prodotto finito.  Gli effetti generali degli oli minerali di questo tipo sono ben conosciuti e riportati in numerose pubblicazioni scientifiche e nel rapporto CONCAWE " Health Aspects of Lubricants " - Maggio 1987 . 
 
	TOSSICITA' CRONICA         
In mancanza di dati specifici su tutti gli oli base presenti nel prodotto, ma per confronto con oli base di composizione e ciclo di raffinazione simili non sono prevedibili potenziali effetti cancerogeni . Gli oli base valutati sono stati sottoposti a test biologici ( spennellature cutanee ) secondo un protocollo standard della Exxon . Questi oli base non hanno evidenziato effetti cancerogeni . 

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE

	DESTINO NELL'AMBIENTE ED EFFETTI:

	ECOTOSSICITA':
Il dato di ecotossicita' disponibile (LL50>1000 mg/l) indica che da questo prodotto non ci si aspettano effetti avversi per gli organismi acquatici. 
 
	MOBILITA':
Qualora rilasciato nell'ambiente, il comportamento prevalentesara' l'assorbimento nel suolo e nei sedimenti. 
 
	PERSISTENZA E DEGRADABILITA':
Questo prodotto e' previsto essere intrisecamente biodegradabile. 
 
	POTENZIALE DI BIOACCUMULO:
Il bioaccumulo e' poco probabile a causa della scarsa solubilita' in acqua di questo prodotto, percio' la biodisponibilita' per gli organismi acquatici e' minima. 
 
13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

Raccogliere ed eliminare i prodotti di rifiuto in discariche autorizzate secondo le correnti normative nazionali e CEE . 
 
		CODICI EUROPEI DEI RIFIUTI: 13 02 05

(Nota: Questi codici sono assegnati sulla base degli usi piu' comuni di questo prodotto e possono non rispecchiare la presenza di inquinanti derivanti dal suo impiego reale. L'acquirente, basandosi sull'effettivo utilizzo del prodotto, dovra' assegnare il corretto codice del rifiutor pe lo smaltimento (codice CER).)

14. INFORMAZIONI PER IL TRASPORTO

	CONTENITORI PER IL TRASPORTO:
Carri cisterna , autobotti , fusti . 
 
	TEMPERATURA DI TRASPORTO/STOCCAGGIO Gr. C: da ambiente a 40

	NORMATIVE INTERNAZIONALI SUL TRASPORTO                                    

Non regolamentato per il trasporto via terra secondo le norme ADR/RID, via idrovie secondo le norme ADNR, via mare secondo le norme IMO e via aerea secondo le norme IATA

15. INFORMAZIONI SULLA LEGISLAZIONE

CLASSIFICAZIONE DI PERICOLO:	Non regolamentato	

	ALTRE INFORMAZIONI PER L'ETICHETTA:
CONTIENE
 Alchenil imidazolina
DINONIL NAFTALEN SOLFONATO DI BARIO
PUO' PRODURRE UNA REAZIONE ALLERGICA.

	Fare riferimento alle seguienti normative:                            
		D.LGS. 52/97, D.M. (Min.della Salute ) 14/6/2002 e 7/9/2002, D.E. 1999/45/CE,
		2001/60/CE   e normativa collegata, su: "Classificazione, imballaggio ed
		etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi"
		DPR 303/56       "Norme generali per l'igiene del lavoro"
		DPR 547/55       "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro"
		DPR 336/94       "Tabella delle malattie professionali nell'industria"
		D.Lgs 626/94 e   "Attuazione delle Direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE,
		242/96 e 25/02    89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE,
		                  90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE,
		                  99/38/CE, riguardanti il miglioramento della sicurezza e
		                  della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro"
16. ALTRE INFORMAZIONI

	TESTO DELLE FRASI DI RISCHIO CITATE IN QUESTO DOCUMENTO: 

R 20/22       	Nocivo per inalazione e ingestione.	
R 33          	Pericolo di effetti cumulativi.	

	FONTI DI INFORMAZIONE:                                                    
Le raccomandazioni riportate in questa Scheda Dati di Sicurezza derivano dai dati sperimentali disponibili, dal confronto con prodotti similari, dalle informazioni fornite dai produttori dei componenti, e da norme di buona prassi.

 "Le informazioni e raccomandazioni contenute in questa scheda sono da considerarsi accurate ed attendibili al meglio delle nostre conoscenze sul prodotto specifico alla data dell' ultima revisione.  Tali informazioni e raccomandazioni non rappresentano una garanzia ad alcun titolo. Esse si riferiscono solo al prodotto specifico e possono non valere qualora esso venga usato in combinazione con altri prodotti o in qualisiasi tipo di lavorazione. Le modalita' di impiego del prodotto rientrano nella sfera di controllo dell'utilizzatore; e' pertanto responsabilita' dell'utilizzatore assicurarsi dell'idoneita' e completezza delle informazioni riportate, in relazione al particolare uso che intenda fare del prodotto stesso."

FINE DEI DATI