1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/PREPARATO                                 

PRODOTTO: ESSOLUBE X 201 (SAE 20W)
PRODOTTO N.: 2369          
SCHEDA N.: 21-2020000
DATA: 30 LUGLIO 2002
PRECEDENTE REVISIONE: 11 SETTEMBRE 1998
	ESSO ITALIANA S.r.l
Viale Castello della Magliana, 25
00148 Roma, Italia
Telefono: 06-65692400
RECAPITO PER EMERGENZE:
  CENTRO ANTIVELENI
  POLICLINICO UNIVERSITARIO
  "A. GEMELLI"  ROMA
  Telefono: 06-3054343	

	REVISIONE:
		revisione

2. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUI COMPONENTI                                 

	Componenti presenti in concentrazione uguale o superiore allo 0.1 % peso  
	(classificati come tossici o molto tossici) o all' 1 % (classificati      
	come nocivi, irritanti o corrosivi):                                      

	COMPONENTI PERICOLOSI	CONCENTRAZIONE APPROSSIMATIVA

		N
		ZINCO ALCHIL DITIOFOSFATO
			1.232 wt%
		R 51/53
		Tossico per gli organismi acquatici, puo' provocare a lungo termine effetti
		negativi per l' ambiente acquatico.

3. NATURA DEL RISCHIO                                                       

Prodotto costituito da oli base ad alto grado di raffinazione ed additivi. 
 
Il prodotto e' caratterizzato da bassi valori di tossicita' orale e cutanea e in normali condizioni di impiego non dovrebbe presentare particolari rischi per la salute. 
 
Osservare rigorosamente le raccomandazioni d'uso. 

4. INTERVENTI DI PRIMO SOCCORSO                                             

	INALAZIONE              
A temperatura ambiente o di normale movimentazione il rischio di inalazione di vapori e' trascurabile. In caso di sovraesposizione a vapori evitare una ulteriore esposizione. In caso di arresto/irregolarita' nella respirazione praticare la respirazione artificiale. Rivolgersi immediatamente ad un medico 
 
	CONTATTO CON LA PELLE   
Non sono previste reazioni in caso di contatto con la pelle. 
 
	CONTATTO CON GLI OCCHI  
Lavare subito con molta acqua e fino che l'irritazione scompare. Se l'irritazione persiste rivolgersi ad un medico. 
 
	INGESTIONE              
In caso d'ingestione NON stimolare il vomito; tenere l'infortunato a riposo e rivolgersi ad un medico. 

5. MISURE ANTINCENDIO                                                       

	AGENTI ESTINGUENTI:                  
		Schiuma, polvere chimica, anidride carbonica

	PERICOLO D'INCENDIO E DI ESPLOSIONE: 
Materiale combustibile a basso rischio . Il prodotto puo' formare miscele infiammabili e bruciare solo se riscaldato a temperature superiori al suo punto di infiammabilita'. Tuttavia la presenza di piccole quantita' di idrocarburi piu' volatili puo' aumentare il rischio . 
 
	SPECIALI MISURE ANTINCENDIO:         
Usare acqua nebulizzata per il raffreddamento delle superfici esposte al fuoco e per proteggere il personale addetto alle operazioni di spegnimento. 
 
Bloccare il flusso del prodotto infiammabile. A seconda delle circostanze, controllare la combustione del prodotto o estinguere il fuoco usando polvere chimica o schiuma. 
 
Gli addetti allo spegnimento esposti al fumo e vapori devono utilizzare mezzi di protezione adeguati (respiratori e maschere). 
 
	PRODOTTI DI COMBUSTIONE PERICOLOSI:  
In caso di combustione incompleta si verifica la formazione di fumo , ossidi di zolfo, fosforo e azoto , e monossido di carbonio . 

6. MISURE PER IL CONTROLLO DI SPANDIMENTI ACCIDENTALI                       

	PRECAUZIONI PER IL PERSONALE:	Vedere Sezione 8.                               
	SPANDIMENTI NEL SUOLO:                          
Bloccare la perdita all' origine . Impedire al liquido di raggiungere fognature , corsi d' acqua o avvallamenti . Avvisare le autorita' competenti se il prodotto ha raggiunto corsi d' acqua o fognature o se ha contaminato il suolo o la vegetazione . Adottare misure per ridurre al minimo gli effetti sulla falda acquifera . 
 
Recuperare il prodotto per schiumatura o pompaggio con attrezzature anti deflagranti oppure arginarlo con sabbia o altre sostanze assorbenti idonee e raccoglierlo in contenitori. Per lo smaltimento fare riferimento a quanto indicato nella Sezione 13. 
 
	SPANDIMENTI SULL'ACQUA:                         
Circoscrivere immediatamente la perdita con barriere galleggianti . Avvertire gli altri natanti del pericolo . Informare le autorita' competenti ( portuali , marittime , etc.. ) . 
 
Rimuovere il prodotto dalla superficie tramite scrematura o usando sostanze assorbenti idonee. Qualora sia permesso dalle autorita' locali e dall'agenzie per l'ambiente, disperdere il residuo in acque aperte. 

7. MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO                                               

Tenere il prodotto in zone fresche e ventilate, lontano da fonti di calore. Utilizzare apparecchiature adatte al sollevamento ed al trasporto dei fusti e degli imballaggi pesanti in condizioni di sicurezza. Le apparecchiature elettriche utilizzate devono soddisfare le norme locali relative alla prevenzione degli incendi per materiali di questo tipo. 
 
TEMPERATURA DI CARICO/SCARICO Gr.C:	5 MINIMO PER LA POMPABILITA'	

TEMPERATURA DI STOCCAGGIO Gr.C:	da ambiente a 40	

	PRECAUZIONI PARTICOLARI:      
Tenere i contenitori chiusi . 
 
Evitare perdite e trafilamenti per prevenire rischi di scivolamento. 

8. CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE E PROTEZIONE PERSONALE                        

	8.1 LIMITE DI ESPOSIZIONE
Nebbie d'olio: 5 mg/m3 - limite ACGIH TLV-TWA, 8 h (Metodo NIOSH 5026 - NIOSH Manual of Analytical Methods, Third Edition). 
 
	8.2 PROTEZIONE PERSONALE 
Nei casi di potenziale contatto , usare occhiali di sicurezza , indumenti e guanti resistenti agli agenti chimici . 
 
Qualora sia probabile solo un contatto accidentale, indossare occhiali di sicurezza con protezioni laterali. Non sono necessarie altre protezioni particolari se il contatto con la pelle e con gli occhi e'preliminarmente evitato. 
 
Qualora la concentrazione del prodotto in aria dovesse superare i limiti di esposizione e se gli impianti , le modalita' operative ed altri mezzi per ridurre l' esposizione dei lavoratori non risultassero adeguate , sono necessari mezzi di protezione delle vie respiratorie . 

9. CARATTERISTICHE FISICHE E CHIMICHE                                       

ASPETTO / ODORE:	Liquido di colore ambrato con leggero odore di petrolio .	

MASSA VOLUMICA, g/cc:	 0.89 a 15 gr. C.        Tipico	

INTERVALLO DI EBOLLIZIONE:	Non disponibile	

VISCOSITA', mm2/s:	 10.5 a 100 gr. C. Tipico
 92 a 40 gr. C.          Tipico	

TENSIONE DI VAPORE, kPa:	 a 20 gr. C. NON VOLATILE	

DENSITA' DEI VAPORI A 1 BAR (Aria=1):	PIU' PESANTE DELL' ARIA	

VELOCITA' DI EVAPORAZIONE (n-butil acetato=1):	NON VOLATILE	

SOLUBILITA' IN ACQUA:	 20 gr. C. Trascurabile	

pH:	Non si applica	

PUNTO DI INFIAMMABILITA':
METODO:	> 224 gr. C.
COC  (ASTM D 92)	

TEMPERATURA DI AUTOCOMBUSTIONE:	Non disponibile	

COEFFICIENTE DI PARTIZIONE n-ottanolo/acqua:	Non disponibile	

10. STABILITA' E REATTIVITA'                                                

	STABILITA' (TERMICA, ALLA LUCE, ECC.): Stabile

	CONDIZIONI DA EVITARE:                
Tenere lontano da sorgenti di calore, fiamme libere e ogni altra sorgente di accensione. 
 
	MATERIALI DA EVITARE:                 
Evitare il contatto con ossidanti forti quali cloro liquido ed ossigeno concentrato. 
 
	PRODOTTI DI DECOMPOSIZIONE PERICOLOSI:
		Il prodotto e' stabile a temperatura ambiente

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE                                             

	EFFETTI DA SOVRAESPOSIZIONE
	INALAZIONE:                
Rischio trascurabile a temperatura ambiente o di normale movimentazione. 
 
A temperatura elevata si possono formare alte concentrazioni di vapori e nebbie che possono irritare gli occhi e le vie respiratorie. 
 
Non respirare i vapori o le nebbie. 
 
	CONTATTO CON LA PELLE:     
Basso livello di tossicita' acuta. 
 
Contatti frequenti o prolungati possono causare leggere irritazioni cutanee. 
 
	CONTATTO CON GLI OCCHI:    
Leggermente irritante, ma non danneggia il tessuto oculare. 
 
	INGESTIONE:                
Basso livello di tossicita' acuta/sistemica. 
 
	EFFETTI CRONICI:           
Gli oli base contenuti in questo prodotto non hanno mostrato attivita' cancerogena in esperimenti su cavie ( test cutanei di lunga durata ) . 
 
	DATI DI TOSSICITA':        
	TOSSICITA' ACUTA           
Non sono disponibili dati sperimentali sul prodotto finito. I rischi per la salute indicati, derivano dalle attuali conoscenze sulla tossicita' degli olii base minerali e degli additivi utilizzati, in considerazione della loro concentrazione nel prodotto finito.  Gli effetti generali degli oli minerali di questo tipo sono ben conosciuti e riportati in numerose pubblicazioni scientifiche e nel rapporto CONCAWE " Health Aspects of Lubricants " - Maggio 1987 . 
 
	TOSSICITA' CRONICA         
Sulla base di studi condotti sui topi mediante applicazione cronica cutanea, si ritiene che gli oli, nuovi e usati, per motori diesel siano non cancerogeni. 

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE                                                 

In mancanza di specifici dati ambientali per questo prodotto , la sua valutazione si basa su informazioni relative agli idrocarburi presenti negli oli lubrificanti di origine minerale . Essi in occasione di spandimenti rimangono principalmente sulla superficie del terreno o sull' acqua . Sulla base delle informazioni di letteratura questo prodotto non dovrebbe presentare rischi particolari per l' habitat terrestre e/o acquatico . Il prodotto e' scarsamente biodegradabile e persiste nell' ambiente . Esso puo' contenere additivi per i quali non sono disponibili dati ambienta- li . Pertanto questa valutazione riguarda soltanto gli oli base minerali presenti . 

13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO                                        

Raccogliere ed eliminare i prodotti di rifiuto in discariche autorizzate secondo le correnti normative nazionali e CEE . 

14. INFORMAZIONI PER IL TRASPORTO                                           

	CONTENITORI PER IL TRASPORTO:
Carri cisterna , autobotti , fusti . 
 
	TEMPERATURA DI TRASPORTO/STOCCAGGIO Gr. C: da ambiente a 40

15. INFORMAZIONI SULLA LEGISLAZIONE                                         

	CLASSIFICAZIONE CEE PER SOSTANZE/PREPARATI PERICOLOSI:                
		Non regolamentato

	Fare riferimento ai seguenti decreti legislativi:                     
		- DLgs 285/98 "Attuazione di direttive comunitarie in materia di
		               classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati
		               pericolosi a norma dell'  articolo 38 della legge 24 aprile
		               1998, n. 128."
		- DPR 303/56  "Norme generali per l' igiene del lavoro"
		- DPR 547/55  "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro"
		- DPR 336/94  "Tabella delle malattie professionali nell' industria"
		- DLgs 626/94 "Attuazione delle direttive CEE 89/391, 89/654, 89/655, 89/656,
		     e 242/96  90/269, 90/270, 90/394, e 90/679, riguardanti il miglioramento
		                della sicurezza e della salute dei lavoratori."

16. ALTRE INFORMAZIONI                                                      

	TIPO / USI DEL PRODOTTO:                                                  
Olio lubrificante per motori Diesel. 
 
	FONTI DI INFORMAZIONE:                                                    
Le raccomandazioni riportate in questa Scheda Dati di Sicurezza derivano dai dati sperimentali disponibili, dal confronto con prodotti similari, dalle informazioni fornite dai produttori dei componenti, e da norme di buona prassi. "Le informazioni e raccomandazioni contenute in questa scheda sono da considerarsi accurate ed attendibili al meglio delle nostre conoscenze sul prodotto specifico alla data dell' ultima revisione.  Tali informazioni e raccomandazioni non rappresentano una garanzia ad alcun titolo. Esse si riferiscono solo al prodotto specifico e possono non valere qualora esso venga usato in combinazione con altri prodotti o in qualisiasi tipo di lavorazione. Le modalita' di impiego del prodotto rientrano nella sfera di controllo dell'utilizzatore; e' pertanto responsabilita' dell'utilizzatore assicurarsi dell'idoneita' e completezza delle informazioni riportate, in relazione al particolare uso che intenda fare del prodotto stesso."