1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/PREPARATO                                 

PRODOTTO: SOMENTOR 33
PRODOTTO N.: Y-50-002      
DATA: 30 LUGLIO 2002
	ESSO ITALIANA S.r.l
Viale Castello della Magliana, 25
00148 Roma, Italia
Telefono: 06-65692400
RECAPITO PER EMERGENZE:
  CENTRO ANTIVELENI
  POLICLINICO UNIVERSITARIO
  "A. GEMELLI"  ROMA
  Telefono: 06-3054343	

	TIPO / USI DEL PRODOTTO:                                                  
Olio per laminazione metalli. 
 
	REVISIONE:
FORMATO CONFORME ALLA DIRETTIVA 2001/58/EC 

2. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUI COMPONENTI                                 

	INGREDIENTI PERICOLOSI PRESENTI A O SOPRA I LIVELLI DIVULGATIVI DI LEGGE  

INGREDIENTE PERICOLOSO	SIMBOLO/FRASE R	CAS NO.:	% PESO	

INGREDIENTI CONTRIBUENTI A CLASSIFICAZIONE DI PERICOLO:                   
NAFTA DI PETROLIO RAFFINATA	Xi, R 38
Xn, R 65
N , R 67 R 51/53		MAX. 100%	

3. NATURA DEL RISCHIO                                                       

QUESTO PRODOTTO È CONSIDERATO PERICOLOSO IN BASE ALLELINEE GUIDA LEGISLATIVE DELL'UE (VEDI SEZIONE 15).

	PERICOLI ASSOCIATI A QUESTO PRODOTTO:
Irritante per la pelle.
 
Nocivo: puo' causare danni ai polmoni in caso di ingestione.
 
L'inalazione dei vapori puo' provocare sonnolenza e vertigini.
 
	EFFETTI POTENZIALI SULL'AMBIENTE:
Tossico per gli organismi acquatici, puo' provocare a lungo termine effettinegativi per l' ambiente acquatico.
 
Questo prodotto puo' irritare e sgrassare la cute. Il contatto prolungato e/o frequente con la pelle puo' percio' causare dermatiti. 
 
Alte concentrazioni di vapori possono avere una azione irritante sugli occhi e l' apparato respiratorio, ed agire da anestetico. 
 
L' aspirazione di liquido nei polmoni, direttamente  o come risultato del vomito conseguente all' ingestione  del liquido, puo' causare gravi danni ai polmoni e la morte. 
 
Le precauzioni riguardanti la manipolazione comprese le modalita' per una buona ventilazione devono essere rispettate. 
 
NOTA. QUESTO PRODOTTO NON DEVE ESSERE USATO PER ALTRI SCOPI SENZA IL CONSIGLIO DI UN ESPERTO.

4. INTERVENTI DI PRIMO SOCCORSO                                             

	INALAZIONE              
In situazioni di emergenza usare un appropriato mezzo di protezione delle vie respiratorie per rimuovere immediatamente la vittima dall'esposizione. Se la respirazione si e' fermata praticare la respirazione artificiale . Tenere l'infortunato a riposo. Chiamare immediatamente un medico. 
 
	CONTATTO CON LA PELLE   
Lavare immediatamente con molta acqua; se disponibile, usare del sapone. Togliere gli indumenti contaminati , comprese le scarpe, solo dopo aver iniziato il lavaggio. 
 
Se l'irritazione persiste, rivolgersi ad un medico. 
 
	CONTATTO CON GLI OCCHI  
Lavare subito con molta acqua e fino che l'irritazione scompare. Se l'irritazione persiste rivolgersi ad un medico. 
 
	INGESTIONE              
NON stimolare il vomito poiche' e' importante evitare che il prodotto entri nei polmoni (per aspirazione). Tenere l' infortunato a riposo. Fornire subito assistenza medica. 

5. MISURE ANTINCENDIO                                                       

	AGENTI ESTINGUENTI: Schiuma, polvere chimica, anidride carbonica

	PERICOLO D'INCENDIO E DI ESPLOSIONE: 
Materiale combustibile a basso rischio . Il prodotto puo' formare miscele infiammabili e bruciare solo se riscaldato a temperature superiori al suo punto di infiammabilita'. Tuttavia la presenza di piccole quantita' di idrocarburi piu' volatili puo' aumentare il rischio . 

PUNTO DI INFIAMMABILITA':
METODO:	> 80 gr. C.
PMCC (ASTM D 93)	

	SPECIALI MISURE ANTINCENDIO:         
Usare acqua nebulizzata per il raffreddamento delle superfici esposte al fuoco e per proteggere il personale addetto alle operazioni di spegnimento. 
 
Bloccare il flusso del prodotto infiammabile. A seconda delle circostanze, controllare la combustione del prodotto o estinguere il fuoco usando polvere chimica o schiuma. 
 
Gli addetti allo spegnimento esposti al fumo e vapori devono utilizzare mezzi di protezione adeguati (respiratori e maschere). 
 
	PRODOTTI DI COMBUSTIONE PERICOLOSI:  
In caso di combustione incompleta puo' formarsi fumo e ossido di carbonio. 

6. MISURE PER IL CONTROLLO DI SPANDIMENTI ACCIDENTALI                       

	PRECAUZIONI PER IL PERSONALE:	Vedere Sezione 8.                               

	SPANDIMENTI NEL SUOLO:                          
Bloccare la perdita all' origine . Impedire al liquido di raggiungere fognature , corsi d' acqua o avvallamenti . Avvisare le autorita' competenti se il prodotto ha raggiunto corsi d' acqua o fognature o se ha contaminato il suolo o la vegetazione . Adottare misure per ridurre al minimo gli effetti sulla falda acquifera . 
 
Recuperare il prodotto per schiumatura o pompaggio con attrezzature anti deflagranti oppure arginarlo con sabbia o altre sostanze assorbenti idonee e raccoglierlo in contenitori. Per lo smaltimento fare riferimento a quanto indicato nella Sezione 13. 
 
	SPANDIMENTI SULL'ACQUA:                         
Circoscrivere immediatamente la perdita con barriere galleggianti . Avvertire gli altri natanti del pericolo . Informare le autorita' competenti ( portuali , marittime , etc.. ) . 
 
Rimuovere il prodotto dalla superficie tramite scrematura o usando sostanze assorbenti idonee. Qualora sia permesso dalle autorita' locali e dall'agenzie per l'ambiente, disperdere il residuo in acque aperte. 

7. MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO                                               

	USI SPECIFICI:
Olio per laminazione metalli. 
 
Tenere il prodotto in zone fresche e ventilate, lontano da fonti di calore. Utilizzare apparecchiature adatte al sollevamento ed al trasporto dei fusti e degli imballaggi pesanti in condizioni di sicurezza. Le apparecchiature elettriche utilizzate devono soddisfare le norme locali relative alla prevenzione degli incendi per materiali di questo tipo. 
 
TEMPERATURA DI CARICO/SCARICO Gr.C:	da ambiente a 40	
TEMPERATURA DI STOCCAGGIO Gr.C:	da ambiente a 40	

	PRECAUZIONI PARTICOLARI:      
Immagazzinare e maneggiare in contenitori chiusi o adeguatamente ventilati. 
 
Assicurarsi che stoccaggio e manipolazione siano conformi ai regolamenti. 
 
Controllare e prevenire eventuali perdite dei contenitori. 

8. CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE E PROTEZIONE PERSONALE                        

	8.1 LIMITE DI ESPOSIZIONE
Per gli idrocarburi totali, la ECI raccomanda 100 ppm (TWA, per 8 ore lav.) (Analisi secondo il metodo US NIOSH 1500 o UK HSE Method 60; NIOSH Manual of analytical Methods, 3rd Ed; HSE Methods for the Determination of Hazardous Substances). 
 
	8.2 PROTEZIONE PERSONALE 
Nei casi di potenziale contatto , usare occhiali di sicurezza , indumenti e guanti resistenti agli agenti chimici . 
 
Dove sia probabile un contatto accidentale, indossare occhiali di sicurezza, indumenti di lavoro con maniche lunghe, e guanti chimicamente resistenti. 
 
Qualora la concentrazione del prodotto in aria dovesse superare i limiti di esposizione e se gli impianti , le modalita' operative ed altri mezzi per ridurre l' esposizione dei lavoratori non risultassero adeguate , sono necessari mezzi di protezione delle vie respiratorie . 
 
	CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE AMBIENTALE: VEDI SEZ. 7.

9. CARATTERISTICHE FISICHE E CHIMICHE                                       

	GENERALE:

ASPETTO / ODORE:	Liquido limpido incolore , lieve odore di petrolio.	

	INFORMAZIONI DI RILIEVO SU SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE:

MASSA VOLUMICA, g/cc:	 0.81 a 15 gr. C. Tipico	

INTERVALLO DI EBOLLIZIONE:	Non disponibile	

VISCOSITA', mm2/s:	 1.75 a 40 gr. C.Tipico
 2.3 a 20 gr. C. Tipico	

TENSIONE DI VAPORE, kPa:	 0.2 a 20 gr. C. (CIRCA)	

DENSITA' DEI VAPORI A 1 BAR (Aria=1):	PIU' PESANTE DELL' ARIA	

VELOCITA' DI EVAPORAZIONE (n-butil acetato=1):	MOLTO LENTA	

SOLUBILITA' IN ACQUA:	 20 gr. C. Trascurabile	

pH:	Non si applica	

PUNTO DI INFIAMMABILITA':
METODO:	> 80 gr. C.
PMCC (ASTM D 93)	

COEFFICIENTE DI PARTIZIONE n-ottanolo/acqua:	Non disponibile	

TEMPERATURA DI AUTOCOMBUSTIONE:	Non disponibile	

10. STABILITA' E REATTIVITA'                                                

	STABILITA' (TERMICA, ALLA LUCE, ECC.): Stabile

	CONDIZIONI DA EVITARE:                
Tenere lontano da sorgenti di calore, fiamme libere e ogni altra sorgente di accensione. 
 
	MATERIALI DA EVITARE:                 
Evitare il contatto con ossidanti forti quali cloro liquido ed ossigeno concentrato. 
 
	PRODOTTI DI DECOMPOSIZIONE PERICOLOSI:
		Il prodotto e' stabile a temperatura ambiente

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE                                             

	EFFETTI DA SOVRAESPOSIZIONE
	INALAZIONE:                
Rischio trascurabile a temperatura ambiente o di normale movimentazione. 
 
Ad alte concentrazioni e/o ad elevate temperature, i vapori o le nebbie sono irritanti per le mucose, possono causare mal di testa e vertigini, possono essere anestetici e causare altri disturbi al sistema nervoso centrale. 
 
A temperatura elevata si possono formare alte concentrazioni di vapori e nebbie che possono irritare gli occhi e le vie respiratorie. 
 
Non respirare i vapori o le nebbie. 
 
	CONTATTO CON LA PELLE:     
Basso livello di tossicita' acuta. 
 
Irritante. 
 
	CONTATTO CON GLI OCCHI:    
Leggermente irritante, ma non danneggia il tessuto oculare. 
 
	INGESTIONE:                
Basso livello di tossicita' acuta/sistemica. 
 
Minuscole quantita' aspirate nei polmoni durante l' ingestione o il vomito, possono causare gravi lesioni ai polmoni e la morte. 
 
	EFFETTI CRONICI:           
Questo prodotto non presenta pericolo di cancerogenicita' per l'uomo. In studi sui topi, l'esposizione cutanea prolungata e ripetuta a prodotti aventi una composizione analoga a questo, produsse una marcata irritazione della pelle seguita dallo sviluppo di tumori cutanei. In studi successivi, dove il trattamento fu modificato per prevenire l'irritazione cutanea, questi prodotti non causarono tumori cutanei. Sarebbe inverosimile che una severa irritazione cutanea come quella osservata sui topi in seguito all'esposizione cronica, possa essere tollerata dall'uomo. In condizioni di breve termine e in assenza di irritazione cutanea cronica e di ferite cutanee, non si prevede che questi materiali producano un effetto di tipo cancerogeno sull'uomo. 

	DATI DI TOSSICITA':        
	TOSSICITA' ACUTA           
Sulla base dei risultati di prove su animali fatte con materie e prodotti similari, la tossicita' acuta di questo prodotto e' prevista essere: Orale       :  LD50 > 5000 mg/kg  (ratto) Cutanea     :  LD50 > 2000 mg/kg  (coniglio) Inalatoria  :  LD50 > 2500 mg/kg  (ratto) 
 
	TOSSICITA' CRONICA         
La valutazione per la tossicita' a lungo termine di questo prodotto si basa su risultati ottenuti da prove su distillati atmosferici di petrolio similari 

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE                                                 

	DESTINO NELL'AMBIENTE ED EFFETTI:

	ECOTOSSICITA':
Ci si aspetta che questo prodotto sia tossico per gli organismi acquatici. Puo' causare effetti avversi a lungo termine nell'ambiente acquatico. 
 
	MOBILITA':
Qualora rilasciato nell'ambiente, il comportamento prevalentesara' l'assorbimento nel suolo e nei sedimenti. 
 
	PERSISTENZA E DEGRADABILITA':
Questo prodotto e' previsto essere intrisecamente biodegradabile. 
 
	POTENZIALE DI BIOACCUMULO:
Il bioaccumulo e' poco probabile a causa della scarsa solubilita' in acqua di questo prodotto, percio' la biodisponibilita' per gli organismi acquatici e' minima. 

13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO                                        

Questo prodotto contiene ingredienti pericolosi elencati nella Sezione 2. Raccoglierlo e smaltirlo in un impianto di smaltimento autorizzato, in conformita' con le normative nazionali e locali e secondo le Direttive CEE sui rifiuti pericolosi. 
 
		CODICI EUROPEI DEI RIFIUTI: 12 01 07

(Nota: Questi codici sono assegnati sulla base degli usi piu' comuni di questo prodotto e possono non rispecchiare la presenza di inquinanti derivanti dal suo impiego reale. L'acquirente, basandosi sull'effettivo utilizzo del prodotto, dovra' assegnare il corretto codice del rifiutor pe lo smaltimento (codice CER).)

14. INFORMAZIONI PER IL TRASPORTO                                           

	CONTENITORI PER IL TRASPORTO:
Navi cisterna, vagoni cisterna, autobotti, fusti. 
 
	TEMPERATURA DI TRASPORTO/STOCCAGGIO Gr. C: da ambiente a 40

	NORMATIVE INTERNAZIONALI SUL TRASPORTO                                    

	NUMERO ONU: 9003
	NOME DELLA SOSTANZA / DENOMINAZIONE PER IL TRASPORTO: 
	Substances with a flashpoint greater than 61C and maximum 100C n.o.s.
	N.O.S contains:  Substances with a flashpoint greater 61 C and maximum 100 C n.o.s.

	TERRA / IDROVIE
	
Regolamentato per il trasporto per idrovie in base alle norme ADNR, Non regolamentato per il trasporto via terra in base alle norme ADR/RID       

CLASSIFICAZIONE & NO. CLASSE/CODICE	9			

	MARE
		Non regolamentato per il trasporto via mare in base alle norme IMO

	ARIA
		Non regolamentato per il trasporto per via aerea in base alle norme IATA.

15. INFORMAZIONI SULLA LEGISLAZIONE                                         

CLASSIFICAZIONE DI PERICOLO:                                              	NOCIVO
IRRITANTE
PERICOLOSO PER L' AMBIENTE	

	ETICHETTA:                                                                

SIMBOLO:	Xn,N	
INDICAZIONE DI PERICOLO:	NOCIVO, PERICOLOSO PER L' AMBIENTE	

FRASI DI RISCHIO:		
R 38         	Irritante per la pelle.	
R 65         	Nocivo: puo' causare danni ai polmoni in caso di ingestione.	
R 67         	L'inalazione dei vapori puo' provocare sonnolenza e vertigini.	
R 51/53      	Tossico per gli organismi acquatici, puo' provocare a lungo termine effetti negativi per l' ambiente acquatico.	

CONSIGLI DI SICUREZZA:		
S 24         	Evitare il contatto con la pelle.	
S 62         	Se ingerito non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l' etichetta.	

	ALTRE INFORMAZIONI PER L'ETICHETTA:
		CONTIENE                                                                        
		NAFTA DI PETROLIO RAFFINATA                                                     

	Fare riferimento ai seguenti decreti legislativi:                     
		- DLgs 285/98 "Attuazione di direttive comunitarie in materia di
		               classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati
		               pericolosi a norma dell'  articolo 38 della legge 24 aprile
		               1998, n. 128."
		- DPR 303/56  "Norme generali per l' igiene del lavoro"
		- DPR 547/55  "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro"
		- DPR 336/94  "Tabella delle malattie professionali nell' industria"
		- DLgs 626/94 "Attuazione delle direttive CEE 89/391, 89/654, 89/655, 89/656,
		     e 242/96  90/269, 90/270, 90/394, e 90/679, riguardanti il miglioramento
		                della sicurezza e della salute dei lavoratori."

16. ALTRE INFORMAZIONI                                                      

	TESTO DELLE FRASI DI RISCHIO CITATE IN QUESTO DOCUMENTO: 

R 38          	Irritante per la pelle.	
R 51/53       	Tossico per gli organismi acquatici, puo' provocare a lungo termine effetti negativi per l' ambiente acquatico.	
R 65          	Nocivo: puo' causare danni ai polmoni in caso di ingestione.	
R 67          	L'inalazione dei vapori puo' provocare sonnolenza e vertigini.	

	FONTI DI INFORMAZIONE:                                                    
Le raccomandazioni riportate in questa Scheda Dati di Sicurezza derivano dai dati sperimentali disponibili, dal confronto con prodotti similari, dalle informazioni fornite dai produttori dei componenti, e da norme di buona prassi.

                                     

 "Le informazioni e raccomandazioni contenute in questa scheda sono da considerarsi accurate ed attendibili al meglio delle nostre conoscenze sul prodotto specifico alla data dell' ultima revisione.  Tali informazioni e raccomandazioni non rappresentano una garanzia ad alcun titolo. Esse si riferiscono solo al prodotto specifico e possono non valere qualora esso venga usato in combinazione con altri prodotti o in qualisiasi tipo di lavorazione. Le modalita' di impiego del prodotto rientrano nella sfera di controllo dell'utilizzatore; e' pertanto responsabilita' dell'utilizzatore assicurarsi dell'idoneita' e completezza delle informazioni riportate, in relazione al particolare uso che intenda fare del prodotto stesso."