1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/PREPARATO

PRODOTTO: UNIVOLT 54
PRODOTTO N.: Y-64-007      
DATA: 30 LUGLIO 2002
PRECEDENTE REVISIONE: 24 DICEMBRE 1992
	ESSO ITALIANA S.r.l
Viale Castello della Magliana, 25
00148 Roma, Italia
Telefono: 06-65692400
RECAPITO PER EMERGENZE:
  CENTRO ANTIVELENI
  POLICLINICO UNIVERSITARIO
  "A. GEMELLI"  ROMA
  Telefono: 06-3054343	

	TIPO / USI DEL PRODOTTO:                                                  
		Olio per trasformatori , conforme ai requisiti richiesti dalla
		pubblicazione I.E.C. 296-1982 .

	REVISIONE:
FORMATO CONFORME ALLA DIRETTIVA 2001/58/EC 
 
2. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUI COMPONENTI

	INGREDIENTI PERICOLOSI PRESENTI A O SOPRA I LIVELLI DIVULGATIVI DI LEGGE  

		Nessuno

3. NATURA DEL RISCHIO

QUESTO PRODOTTO NON È CONSIDERATO PERICOLOSO IN BASE ALLELINEE GUIDA LEGISLATIVE DELL'UE.

Questo prodotto contiene un olio base ad alto grado di raffinazione. 
 
Il prodotto e' caratterizzato da bassi valori di tossicita' orale e cutanea e in normali condizioni di impiego non dovrebbe presentare particolari rischi per la salute. 
 
Osservare rigorosamente le raccomandazioni d'uso. 
 
L' aspirazione di liquido nei polmoni, direttamente  o come risultato del vomito conseguente all' ingestione  del liquido, puo' causare gravi danni ai polmoni e la morte. 
 
NOTA. QUESTO PRODOTTO NON DEVE ESSERE USATO PER ALTRI SCOPI SENZA IL CONSIGLIO DI UN ESPERTO.
 
4. INTERVENTI DI PRIMO SOCCORSO

	INALAZIONE              
A temperatura ambiente o di normale movimentazione il rischio di inalazione di vapori e' trascurabile. In caso di sovraesposizione a vapori evitare una ulteriore esposizione. In caso di arresto/irregolarita' nella respirazione praticare la respirazione artificiale. Rivolgersi immediatamente ad un medico 
 
	CONTATTO CON LA PELLE   
Non sono previste reazioni in caso di contatto con la pelle. 
 
	CONTATTO CON GLI OCCHI  
Lavare subito con molta acqua e fino che l'irritazione scompare. Se l'irritazione persiste rivolgersi ad un medico. 
 
	INGESTIONE              
NON stimolare il vomito poiche' e' importante evitare che il prodotto entri nei polmoni (per aspirazione). Tenere l' infortunato a riposo. Fornire subito assistenza medica. 
 
5. MISURE ANTINCENDIO

	AGENTI ESTINGUENTI: Schiuma, polvere chimica, anidride carbonica

	PERICOLO D'INCENDIO E DI ESPLOSIONE: 
Materiale combustibile a basso rischio . Il prodotto puo' formare miscele infiammabili e bruciare solo se riscaldato a temperature superiori al suo punto di infiammabilita'. Tuttavia la presenza di piccole quantita' di idrocarburi piu' volatili puo' aumentare il rischio . 
 
PUNTO DI INFIAMMABILITA':
METODO:	> 140 gr. C.
PMCC (MIN. 140 C)	

	SPECIALI MISURE ANTINCENDIO:         
Usare acqua nebulizzata per il raffreddamento delle superfici esposte al fuoco e per proteggere il personale addetto alle operazioni di spegnimento. 
 
Bloccare il flusso del prodotto infiammabile. A seconda delle circostanze, controllare la combustione del prodotto o estinguere il fuoco usando polvere chimica o schiuma. 
 
Gli addetti allo spegnimento esposti al fumo e vapori devono utilizzare mezzi di protezione adeguati (respiratori e maschere). 
 
	PRODOTTI DI COMBUSTIONE PERICOLOSI:  
In caso di combustione incompleta puo' formarsi fumo e ossido di carbonio. 
 
6. MISURE PER IL CONTROLLO DI SPANDIMENTI ACCIDENTALI

	PRECAUZIONI PER IL PERSONALE:	Vedere Sezione 8.                               

	SPANDIMENTI NEL SUOLO:                          
Bloccare la perdita all' origine . Impedire al liquido di raggiungere fognature , corsi d' acqua o avvallamenti . Avvisare le autorita' competenti se il prodotto ha raggiunto corsi d' acqua o fognature o se ha contaminato il suolo o la vegetazione . Adottare misure per ridurre al minimo gli effetti sulla falda acquifera . 
 
Recuperare il prodotto per schiumatura o pompaggio con attrezzature anti deflagranti oppure arginarlo con sabbia o altre sostanze assorbenti idonee e raccoglierlo in contenitori. Per lo smaltimento fare riferimento a quanto indicato nella Sezione 13. 
 
	SPANDIMENTI SULL'ACQUA:                         
Circoscrivere immediatamente la perdita con barriere galleggianti . Avvertire gli altri natanti del pericolo . Informare le autorita' competenti ( portuali , marittime , etc.. ) . 
 
Rimuovere il prodotto dalla superficie tramite scrematura o usando sostanze assorbenti idonee. Qualora sia permesso dalle autorita' locali e dall'agenzie per l'ambiente, disperdere il residuo in acque aperte. 
 
7. MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO

	USI SPECIFICI:
		Olio per trasformatori , conforme ai requisiti richiesti dalla
		pubblicazione I.E.C. 296-1982 .
Tenere il prodotto in zone fresche e ventilate, lontano da fonti di calore. Utilizzare apparecchiature adatte al sollevamento ed al trasporto dei fusti e degli imballaggi pesanti in condizioni di sicurezza. Le apparecchiature elettriche utilizzate devono soddisfare le norme locali relative alla prevenzione degli incendi per materiali di questo tipo. 
 
TEMPERATURA DI CARICO/SCARICO Gr.C:	DA AMBIENTE A 60 C MAX.	
TEMPERATURA DI STOCCAGGIO Gr.C:	DA AMBIENTE A 50 C MAX.	

	PRECAUZIONI PARTICOLARI:      
Tenere i contenitori chiusi . 
 
Evitare perdite e trafilamenti per prevenire rischi di scivolamento. 
 
8. CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE E PROTEZIONE PERSONALE

	8.1 LIMITE DI ESPOSIZIONE
L'ACGIH per le nebbie d'olio raccomanda un TWA di 5 mg/m3 ed uno STEL per 15 minuti di 10 mg/m3 (Metodo di monotoraggio: NIOSH 5026) 
 
	8.2 PROTEZIONE PERSONALE 
Nei casi di potenziale contatto , usare occhiali di sicurezza , indumenti e guanti resistenti agli agenti chimici . 
 
Qualora sia probabile solo un contatto accidentale, indossare occhiali di sicurezza con protezioni laterali. Non sono necessarie altre protezioni particolari se il contatto con la pelle e con gli occhi e'preliminarmente evitato. 
 
Qualora la concentrazione del prodotto in aria dovesse superare i limiti di esposizione e se gli impianti , le modalita' operative ed altri mezzi per ridurre l' esposizione dei lavoratori non risultassero adeguate , sono necessari mezzi di protezione delle vie respiratorie . 
 
	CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE AMBIENTALE: VEDI SEZ. 7.

9. CARATTERISTICHE FISICHE E CHIMICHE

	GENERALE:
ASPETTO / ODORE:	Liquido di colore paglierino , lieve odore di petrolio .	

	INFORMAZIONI DI RILIEVO SU SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE:
MASSA VOLUMICA, g/cc:	< 0.87 a 15 gr. C.	

INTERVALLO DI EBOLLIZIONE:	Non disponibile	

VISCOSITA', mm2/s:	 7.7 a 40 gr. C.(INTERV. 7.0 - 8.5)
< 17 a 20 gr. C.	

DENSITA' DEI VAPORI A 1 BAR (Aria=1):	Non disponibile	

VELOCITA' DI EVAPORAZIONE (n-butil acetato=1):	Non disponibile	

SOLUBILITA' IN ACQUA:	 20 gr. C. Trascurabile	

pH:	Non si applica	

PUNTO DI INFIAMMABILITA':
METODO:	> 140 gr. C.
PMCC (MIN. 140 C)	

COEFFICIENTE DI PARTIZIONE n-ottanolo/acqua:	Non disponibile	

TEMPERATURA DI AUTOCOMBUSTIONE:	Non disponibile	

	ALTRE INFORMAZIONI:

ESTRATTO IN DMSO (METODO IP 346), % p/p:	MINORE DI 3.0	

10. STABILITA' E REATTIVITA'

	STABILITA' (TERMICA, ALLA LUCE, ECC.): Stabile

	CONDIZIONI DA EVITARE:                
Tenere lontano da sorgenti di calore, fiamme libere e ogni altra sorgente di accensione. 
 
	MATERIALI DA EVITARE:                 
Evitare il contatto con ossidanti forti quali cloro liquido ed ossigeno concentrato. 
 
	PRODOTTI DI DECOMPOSIZIONE PERICOLOSI:
		Il prodotto e' stabile a temperatura ambiente

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

	EFFETTI DA SOVRAESPOSIZIONE
	INALAZIONE:                
Rischio trascurabile a temperatura ambiente o di normale movimentazione. 
 
A temperatura elevata si possono formare alte concentrazioni di vapori e nebbie che possono irritare gli occhi e le vie respiratorie. 
 
Non respirare i vapori o le nebbie. 
 
	CONTATTO CON LA PELLE:     
Basso livello di tossicita' acuta. 
 
Contatti frequenti o prolungati possono causare leggere irritazioni cutanee. 
 
	CONTATTO CON GLI OCCHI:    
Leggermente irritante, ma non danneggia il tessuto oculare. 
 
	INGESTIONE:                
Minuscole quantita' aspirate nei polmoni durante l' ingestione o il vomito, possono causare gravi lesioni ai polmoni e la morte. 
 
	EFFETTI CRONICI:           
Questo prodotto non ha mostrato attivita' carcinogenica su animali da labora- torio ( test di applicazione cutanea periodici e a lungo termine). 

	DATI DI TOSSICITA':        
	TOSSICITA' ACUTA           
I dati disponibili per questo prodotto ed altri ad esso similari indicano che esiste un basso livello di tossicita' e di rischio di irritazioni. Gli effet- ti generali degli oli minerali di questo tipo sono ben conosciuti e descritti in numerose pubblicazioni tra cui il rapporto CONCAWE 5/87 " Health Aspects of Lubricants " . 
 
	TOSSICITA' CRONICA         
Questo prodotto e' stato sottoposto a test biologico di applicazione cutanea secondo una procedura standard Exxon. Esso non ha evidenziato effetti carcinogenici. 

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE

	DESTINO NELL'AMBIENTE ED EFFETTI:

	ECOTOSSICITA':
Il dato di ecotossicita' disponibile (LL50>1000 mg/l) indica che da questo prodotto non ci si aspettano effetti avversi per gli organismi acquatici. 
 
	MOBILITA':
Qualora rilasciato nell'ambiente, il comportamento prevalentesara' l'assorbimento nel suolo e nei sedimenti. 
 
	PERSISTENZA E DEGRADABILITA':
Questo prodotto e' previsto essere intrisecamente biodegradabile. 
 
	POTENZIALE DI BIOACCUMULO:
Il bioaccumulo e' poco probabile a causa della scarsa solubilita' in acqua di questo prodotto, percio' la biodisponibilita' per gli organismi acquatici e' minima. 
 
13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

Raccogliere ed eliminare i prodotti di rifiuto in discariche autorizzate secondo le correnti normative nazionali e CEE . 
 
		CODICI EUROPEI DEI RIFIUTI: 13 03 07

(Nota: Questi codici sono assegnati sulla base degli usi piu' comuni di questo prodotto e possono non rispecchiare la presenza di inquinanti derivanti dal suo impiego reale. L'acquirente, basandosi sull'effettivo utilizzo del prodotto, dovra' assegnare il corretto codice del rifiutor pe lo smaltimento (codice CER).)

14. INFORMAZIONI PER IL TRASPORTO

	CONTENITORI PER IL TRASPORTO:
Carri cisterna , autobotti , fusti . 
 
	TEMPERATURA DI TRASPORTO/STOCCAGGIO Gr. C: DA AMBIENTE A 50 C MAX.

	NORMATIVE INTERNAZIONALI SUL TRASPORTO                                    

Non regolamentato per il trasporto via terra secondo le norme ADR/RID, via idrovie secondo le norme ADNR, via mare secondo le norme IMO e via aerea secondo le norme IATA

15. INFORMAZIONI SULLA LEGISLAZIONE

CLASSIFICAZIONE DI PERICOLO:	Non regolamentato	

	Fare riferimento alle seguienti normative:                            
		D.LGS. 52/97, D.M. (Min.della Salute ) 14/6/2002 e 7/9/2002, D.E. 1999/45/CE,
		2001/60/CE   e normativa collegata, su: "Classificazione, imballaggio ed
		etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi"
		DPR 303/56       "Norme generali per l'igiene del lavoro"
		DPR 547/55       "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro"
		DPR 336/94       "Tabella delle malattie professionali nell'industria"
		D.Lgs 626/94 e   "Attuazione delle Direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE,
		242/96 e 25/02    89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE,
		                  90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE,
		                  99/38/CE, riguardanti il miglioramento della sicurezza e
		                  della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro"
16. ALTRE INFORMAZIONI

	TESTO DELLE FRASI DI RISCHIO CITATE IN QUESTO DOCUMENTO: Nessuno

	FONTI DI INFORMAZIONE:                                                    
Le raccomandazioni riportate in questa Scheda Dati di Sicurezza derivano dai dati sperimentali disponibili, dal confronto con prodotti similari, dalle informazioni fornite dai produttori dei componenti, e da norme di buona prassi.

 "Le informazioni e raccomandazioni contenute in questa scheda sono da considerarsi accurate ed attendibili al meglio delle nostre conoscenze sul prodotto specifico alla data dell' ultima revisione.  Tali informazioni e raccomandazioni non rappresentano una garanzia ad alcun titolo. Esse si riferiscono solo al prodotto specifico e possono non valere qualora esso venga usato in combinazione con altri prodotti o in qualisiasi tipo di lavorazione. Le modalita' di impiego del prodotto rientrano nella sfera di controllo dell'utilizzatore; e' pertanto responsabilita' dell'utilizzatore assicurarsi dell'idoneita' e completezza delle informazioni riportate, in relazione al particolare uso che intenda fare del prodotto stesso."

FINE DEI DATI