1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/PREPARATO                                 

PRODOTTO: WALZOEL SBM 130
PRODOTTO N.: Y-50-305      
DATA: 30 LUGLIO 2002
PRECEDENTE REVISIONE: 7  FEBBRAIO 2002
	ESSO ITALIANA S.r.l
Viale Castello della Magliana, 25
00148 Roma, Italia
Telefono: 06-65692400
RECAPITO PER EMERGENZE:
  CENTRO ANTIVELENI
  POLICLINICO UNIVERSITARIO
  "A. GEMELLI"  ROMA
  Telefono: 06-3054343	

	TIPO / USI DEL PRODOTTO:                                                  
Fluido emulsionabile per lavorazione metalli. 
 
	REVISIONE:
FORMATO CONFORME ALLA DIRETTIVA 2001/58/EC 

2. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUI COMPONENTI                                 

	INGREDIENTI PERICOLOSI PRESENTI A O SOPRA I LIVELLI DIVULGATIVI DI LEGGE  

INGREDIENTE PERICOLOSO	SIMBOLO/FRASE R	CAS NO.:	% PESO	

INGREDIENTI CONTRIBUENTI A CLASSIFICAZIONE DI PERICOLO:                   
1,2-BENZISOTIAZOL-3-ONE	Xn, R 22 R 38 R 41 R 43	2634-33-5	MAX. 0.08%	
0.08 % peso

3. NATURA DEL RISCHIO                                                       

QUESTO PRODOTTO È CONSIDERATO PERICOLOSO IN BASE ALLELINEE GUIDA LEGISLATIVE DELL'UE (VEDI SEZIONE 15).

	PERICOLI ASSOCIATI A QUESTO PRODOTTO:
Puo' provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle
 
Non sono disponibili dati di prove effettuate sul prodotto cos~ come formulato. I pericoli potenziali per la salute qui descritti derivano da quanto si conosce sulla tossicita' degli oli base e degli additivi, tenendo conto delle loro concentrazioni di impiego. Gli effetti generali dell'olio minerale di questo tipo sono ben noti e sono descritti in numerose pubblicazioni, compreso il rapporto CONCAWE 5/87 "Health Aspects of Lubricants". 
 
Questo prodotto puo' causare sensibilizzazione della pelle. 
 
Se usato con le modalita' e le precauzioni raccomandate, il prodotto non comporta particolari rischi per la salute. Una esposizione prolungata e fre- quente della pelle potrebbe essere causa di dermatiti e quindi sarebbeda minimizzare osservando nello stesso tempo una buona igiene personale. Le precauzioni di manipolazione dovrebbero essere scrupolosamente osservate. 
 
Evitare il contatto con il concentrato. 
 
NOTA. QUESTO PRODOTTO NON DEVE ESSERE USATO PER ALTRI SCOPI SENZA IL CONSIGLIO DI UN ESPERTO.

4. INTERVENTI DI PRIMO SOCCORSO                                             

	INALAZIONE              
In situazioni di emergenza usare un appropriato mezzo di protezione delle vie respiratorie per rimuovere immediatamente la vittima dall'esposizione. Se la respirazione si e' fermata praticare la respirazione artificiale . Tenere l'infortunato a riposo. Chiamare immediatamente un medico. 
 
	CONTATTO CON LA PELLE   
Lavare immediatamente con molta acqua; se disponibile, usare del sapone. Togliere gli indumenti contaminati , comprese le scarpe, solo dopo aver iniziato il lavaggio. 
 
Se l'irritazione persiste, rivolgersi ad un medico. 
 
	CONTATTO CON GLI OCCHI  
Lavare gli occhi abbondantemente con acqua per almeno 15 minuti . Consultare subito un medico. 
 
	INGESTIONE              
In caso d'ingestione NON stimolare il vomito; tenere l'infortunato a riposo e rivolgersi ad un medico. 

5. MISURE ANTINCENDIO                                                       

	AGENTI ESTINGUENTI: Schiuma, polvere chimica, anidride carbonica

	PERICOLO D'INCENDIO E DI ESPLOSIONE: 
Materiale combustibile a basso rischio . Il prodotto puo' formare miscele infiammabili e bruciare solo se riscaldato a temperature superiori al suo punto di infiammabilita'. Tuttavia la presenza di piccole quantita' di idrocarburi piu' volatili puo' aumentare il rischio . 

PUNTO DI INFIAMMABILITA':
METODO:	 180 gr. C.
COC DIN ISO 2592	

	SPECIALI MISURE ANTINCENDIO:         
Usare acqua nebulizzata per il raffreddamento delle superfici esposte al fuoco e per proteggere il personale addetto alle operazioni di spegnimento. 
 
Bloccare il flusso del prodotto infiammabile. A seconda delle circostanze, controllare la combustione del prodotto o estinguere il fuoco usando polvere chimica o schiuma. 
 
Gli addetti allo spegnimento esposti al fumo e vapori devono utilizzare mezzi di protezione adeguati (respiratori e maschere). 
 
	PRODOTTI DI COMBUSTIONE PERICOLOSI:  
Fumo, monossido di carbonio, anidride carbonica e piccole quantita' di ossidi di zolfo. 
 
In aggiunta possono formarsi quantita' minime di ossidi di azoto. 

6. MISURE PER IL CONTROLLO DI SPANDIMENTI ACCIDENTALI                       

	PRECAUZIONI PER IL PERSONALE:	Vedere Sezione 8.                               

	SPANDIMENTI NEL SUOLO:                          
Bloccare la perdita all' origine . Impedire al liquido di raggiungere fognature , corsi d' acqua o avvallamenti . Avvisare le autorita' competenti se il prodotto ha raggiunto corsi d' acqua o fognature o se ha contaminato il suolo o la vegetazione . Adottare misure per ridurre al minimo gli effetti sulla falda acquifera . 
 
Recuperare il prodotto per schiumatura o pompaggio con attrezzature anti deflagranti oppure arginarlo con sabbia o altre sostanze assorbenti idonee e raccoglierlo in contenitori. Per lo smaltimento fare riferimento a quanto indicato nella Sezione 13. 
 
Disidratare la melma e, se necessario, smaltire come indicato nella Sezione 13. 
 
	SPANDIMENTI SULL'ACQUA:                         
Circoscrivere immediatamente la perdita con barriere galleggianti . Avvertire gli altri natanti del pericolo . Informare le autorita' competenti ( portuali , marittime , etc.. ) . 

7. MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO                                               

	USI SPECIFICI:
Fluido emulsionabile per lavorazione metalli. 
 
Tenere il prodotto in zone fresche e ventilate, lontano da fonti di calore. Utilizzare apparecchiature adatte al sollevamento ed al trasporto dei fusti e degli imballaggi pesanti in condizioni di sicurezza. Le apparecchiature elettriche utilizzate devono soddisfare le norme locali relative alla prevenzione degli incendi per materiali di questo tipo. 
 
TEMPERATURA DI CARICO/SCARICO Gr.C:	dA 0 a 40 C max.	
TEMPERATURA DI STOCCAGGIO Gr.C:	dA 0 a 40 C max.	

	PRECAUZIONI PARTICOLARI:      
Tenere i contenitori chiusi . 
 
Evitare perdite e trafilamenti per prevenire rischi di scivolamento. 

8. CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE E PROTEZIONE PERSONALE                        

	8.1 LIMITE DI ESPOSIZIONE
L'ACGIH per le nebbie d'olio raccomanda un TWA di 5 mg/m3 ed uno STEL per 15 minuti di 10 mg/m3 (Metodo di monotoraggio: NIOSH 5026) 
 
	8.2 PROTEZIONE PERSONALE 
In sistemi aperti laddove il contatto e' probabile, indossare occhiali di sicurezza, visiera, tuta e guanti impermeabili agli agenti chimici e stivali di gomma. 
 
Ove sia probabile solo un contatto accidentale, indossare occhiali di sicurezza con protezioni laterali,  maschera protettiva, indumenti da lavoro con maniche lunghe e guanti resistenti agli agenti chimici. 
 
Qualora la concentrazione del prodotto in aria dovesse superare i limiti di esposizione e se gli impianti , le modalita' operative ed altri mezzi per ridurre l' esposizione dei lavoratori non risultassero adeguate , sono necessari mezzi di protezione delle vie respiratorie . 
 
	CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE AMBIENTALE: VEDI SEZ. 7.

9. CARATTERISTICHE FISICHE E CHIMICHE                                       

	GENERALE:

ASPETTO / ODORE:	Liquido ambra limpido, lieve odore caratteristico.	

	INFORMAZIONI DI RILIEVO SU SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE:

MASSA VOLUMICA, g/cc:	 0.89 a 15 gr. C. DIN 51 757	

INTERVALLO DI EBOLLIZIONE:	 250.0 gr. C. P.to INIZIO DISTILL.(maggiore di)	

VISCOSITA', mm2/s:	 28 a 40 gr. C.DIN 51 562	

DENSITA' DEI VAPORI A 1 BAR (Aria=1):	PIU' PESANTE DELL' ARIA	

VELOCITA' DI EVAPORAZIONE (n-butil acetato=1):	NON VOLATILE.	

SOLUBILITA' IN ACQUA:	SI  EMULSIONA.	

pH:	9.0  (Emulsion 4%)	

PUNTO DI INFIAMMABILITA':
METODO:	 180 gr. C.
COC DIN ISO 2592	

LIMITI DI INFIAMMABILITA IN ARIA, % VOL:	LEL:  0.6 UEL:  6.5 (APPROSS.)	

COEFFICIENTE DI PARTIZIONE n-ottanolo/acqua:	Non disponibile	

TEMPERATURA DI AUTOCOMBUSTIONE:	Non disponibile	

10. STABILITA' E REATTIVITA'                                                

	STABILITA' (TERMICA, ALLA LUCE, ECC.): Stabile

	CONDIZIONI DA EVITARE:                
Tenere lontano da sorgenti di calore, fiamme libere e ogni altra sorgente di accensione. 
 
	MATERIALI DA EVITARE:                 
Evitare il contatto con ossidanti forti quali cloro liquido ed ossigeno concentrato. 
 
	PRODOTTI DI DECOMPOSIZIONE PERICOLOSI:
In caso di combustione incompleta puo' formarsi fumo e ossido di carbonio. 
 
		Il prodotto e' stabile a temperatura ambiente

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE                                             

	EFFETTI DA SOVRAESPOSIZIONE
	INALAZIONE:                
Rischio trascurabile a temperatura ambiente o di normale movimentazione. 
 
A temperatura elevata si possono formare alte concentrazioni di vapori e nebbie che possono irritare gli occhi e le vie respiratorie. 
 
Non respirare i vapori o le nebbie. 
 
	CONTATTO CON LA PELLE:     
Basso livello di tossicita' acuta. 
 
Il contatto frequente o prolungato puo' deidratare e sgrassare la pelle , causando irritazioni ed eventuali dermatiti. 
 
Puo' causare la sensibilizzazione della pelle; successivi contatti con questo materiale possono provocare reazioni allergiche. 
 
	CONTATTO CON GLI OCCHI:    
Irritante, e se non rimosso prontamentedanneggiera' i tessuti oculari. 
 
	INGESTIONE:                
Basso livello di tossicita' acuta/sistemica. 
 
	EFFETTI CRONICI:           
Contiene oli base per lubrificanti. Oli base di composizione similare e con un processo di raffinazione analogo non hanno mostrato attivita' cancero- geniche su cavie da laboratorio . 

	DATI DI TOSSICITA':        
	TOSSICITA' ACUTA           
La valutazione del rischio sopra riportata e' basata sulle informazioni ricevute dal fornitore. 
 
	TOSSICITA' CRONICA         
Non sono disponibili, al momento, dati relativi ad effetti cronici. 

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE                                                 

	DESTINO NELL'AMBIENTE ED EFFETTI:

	ECOTOSSICITA':
Il dato di ecotossicita' disponibile (LL50>1000 mg/l) indica che da questo prodotto non ci si aspettano effetti avversi per gli organismi acquatici. 
 
	MOBILITA':
Non stabilito. 
 
	PERSISTENZA E DEGRADABILITA':
Non stabilito. 
 
	POTENZIALE DI BIOACCUMULO:
Non stabilito. 

13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO                                        

Questo prodotto contiene ingredienti pericolosi , essi sono elencati nella Sezione 2. Raccoglierlo e smaltirlo in conformita' con quanto previsto dalle normative nazionali e/o locali, ed in accordo con le Direttive Europee in materia di rifiuti pericolosi. 
 
		CODICI EUROPEI DEI RIFIUTI: 12 01 09

(Nota: Questi codici sono assegnati sulla base degli usi piu' comuni di questo prodotto e possono non rispecchiare la presenza di inquinanti derivanti dal suo impiego reale. L'acquirente, basandosi sull'effettivo utilizzo del prodotto, dovra' assegnare il corretto codice del rifiutor pe lo smaltimento (codice CER).)

14. INFORMAZIONI PER IL TRASPORTO                                           

	CONTENITORI PER IL TRASPORTO:
Carri cisterna , autobotti , fusti . 
 
	TEMPERATURA DI TRASPORTO/STOCCAGGIO Gr. C: dA 0 a 40 C max.

	NORMATIVE INTERNAZIONALI SUL TRASPORTO                                    

Non regolamentato per il trasporto via terra secondo le norme ADR/RID, via idrovie secondo le norme ADNR, via mare secondo le norme IMO e via aerea secondo le norme IATA

15. INFORMAZIONI SULLA LEGISLAZIONE                                         

CLASSIFICAZIONE DI PERICOLO:                                              	SENSIBILIZZANTE	

	ETICHETTA:                                                                

SIMBOLO:	Xi	
INDICAZIONE DI PERICOLO:	IRRITANTE	

FRASI DI RISCHIO:		
R 43         	Puo' provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle	

CONSIGLI DI SICUREZZA:		
S 36/37      	Usare indumenti protettivi e guanti adatti.	

	ALTRE INFORMAZIONI PER L'ETICHETTA:
		CONTIENE                                                                        
		1,2-BENZISOTIAZOL-3-ONE                                                         

	ALTRE INFORMAZIONI PER L'ETICHETTA:
CONTIENE
N,N-BIS(2-ETHYLHEXYL)-(4&5)-METHYL-1H-BENZOTRIAZOLE-1-METHYLAMINE
2,2-(5-METHYL-1H-BENZOTRIAZOL-1-YL)METHYLIMINOBISETHANOL
2,2-(4-METHYL-1H-BENZOTRIAZOL-1-YL)METHYLIMINOBISETHANOL
ALCHIL-ARIL SOLFONATO DI SODIO
PUO' PRODURRE UNA REAZIONE ALLERGICA.

	Fare riferimento ai seguenti decreti legislativi:                     
		- DLgs 285/98 "Attuazione di direttive comunitarie in materia di
		               classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati
		               pericolosi a norma dell'  articolo 38 della legge 24 aprile
		               1998, n. 128."
		- DPR 303/56  "Norme generali per l' igiene del lavoro"
		- DPR 547/55  "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro"
		- DPR 336/94  "Tabella delle malattie professionali nell' industria"
		- DLgs 626/94 "Attuazione delle direttive CEE 89/391, 89/654, 89/655, 89/656,
		     e 242/96  90/269, 90/270, 90/394, e 90/679, riguardanti il miglioramento
		                della sicurezza e della salute dei lavoratori."

16. ALTRE INFORMAZIONI                                                      

	TESTO DELLE FRASI DI RISCHIO CITATE IN QUESTO DOCUMENTO: 

R 22          	Nocivo per ingestione.	
R 38          	Irritante per la pelle.	
R 41          	Rischio di gravi lesioni oculari.	
R 43          	Puo' provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle	

	FONTI DI INFORMAZIONE:                                                    
Le raccomandazioni riportate in questa Scheda Dati di Sicurezza derivano dai dati sperimentali disponibili, dal confronto con prodotti similari, dalle informazioni fornite dai produttori dei componenti, e da norme di buona prassi.

                                     

 "Le informazioni e raccomandazioni contenute in questa scheda sono da considerarsi accurate ed attendibili al meglio delle nostre conoscenze sul prodotto specifico alla data dell' ultima revisione.  Tali informazioni e raccomandazioni non rappresentano una garanzia ad alcun titolo. Esse si riferiscono solo al prodotto specifico e possono non valere qualora esso venga usato in combinazione con altri prodotti o in qualisiasi tipo di lavorazione. Le modalita' di impiego del prodotto rientrano nella sfera di controllo dell'utilizzatore; e' pertanto responsabilita' dell'utilizzatore assicurarsi dell'idoneita' e completezza delle informazioni riportate, in relazione al particolare uso che intenda fare del prodotto stesso."