1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/PREPARATO                                 

PRODOTTO: WYROL 12
PRODOTTO N.: Y-50-102      
SCHEDA N.: 90-4065015
DATA: 30 LUGLIO 2002
PRECEDENTE REVISIONE: 23 MARZO 1996
	ESSO ITALIANA S.r.l
Viale Castello della Magliana, 25
00148 Roma, Italia
Telefono: 06-65692400
RECAPITO PER EMERGENZE:
  CENTRO ANTIVELENI
  POLICLINICO UNIVERSITARIO
  "A. GEMELLI"  ROMA
  Telefono: 06-3054343	

	REVISIONE:
		revisione

2. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUI COMPONENTI                                 

	Componenti presenti in concentrazione uguale o superiore allo 0.1 % peso  
	(classificati come tossici o molto tossici) o all' 1 % (classificati      
	come nocivi, irritanti o corrosivi):                                      

	COMPONENTI PERICOLOSI	CONCENTRAZIONE APPROSSIMATIVA

		Xi
		ALCOOLI C12/C14
			 79.0 wt%
			79 % massa
		R 38
		Irritante per la pelle.

		Xn
		BUTIL IDROSSI-TOLUENE (BHT)
			  1.5 wt%
			1.5 % massa
		R 22
		Nocivo per ingestione.

3. NATURA DEL RISCHIO                                                       

R 38	Irritante per la pelle.	

Questo prodotto puo' irritare e sgrassare la cute. Il contatto prolungato e/o frequente con la pelle puo' percio' causare dermatiti. 
 
L' aspirazione di liquido nei polmoni, direttamente  o come risultato del vomito conseguente all' ingestione  del liquido, puo' causare gravi danni ai polmoni e la morte. 
 
Se usato rispettando le procedure e le precauzioni raccomandate, non presenta rischi significativi per la salute. 
 
Le precauzioni per la manipolazione devono essere rigidamente osservate. 
 
Concentrazioni di vapore superiori ai livelli di esposizione raccomandati possono essere causa di irritazione degli occhi e del tratto respiratorio, mal di testa e vertigini,  potrebbero avere un effetto anestetico ed altri effetti sul sistema nervoso centrale. 

4. INTERVENTI DI PRIMO SOCCORSO                                             

	INALAZIONE              
In situazioni di emergenza usare un appropriato mezzo di protezione delle vie respiratorie per rimuovere immediatamente la vittima dall'esposizione. Se la respirazione si e' fermata praticare la respirazione artificiale . Tenere l'infortunato a riposo. Chiamare immediatamente un medico. 
 
	CONTATTO CON LA PELLE   
Lavare immediatamente con molta acqua; se disponibile, usare del sapone. Togliere gli indumenti contaminati , comprese le scarpe, solo dopo aver iniziato il lavaggio. 
 
Se l'irritazione persiste, rivolgersi ad un medico. 
 
	CONTATTO CON GLI OCCHI  
Lavare subito con molta acqua e fino che l'irritazione scompare. Se l'irritazione persiste rivolgersi ad un medico. 
 
	INGESTIONE              
NON stimolare il vomito poiche' e' importante evitare che il prodotto entri nei polmoni (per aspirazione). Tenere l' infortunato a riposo. Fornire subito assistenza medica. 

5. MISURE ANTINCENDIO                                                       

	AGENTI ESTINGUENTI:                  
		Schiuma, polvere chimica, anidride carbonica

	PERICOLO D'INCENDIO E DI ESPLOSIONE: 
Materiale combustibile a basso rischio . Il prodotto puo' formare miscele infiammabili e bruciare solo se riscaldato a temperature superiori al suo punto di infiammabilita'. Tuttavia la presenza di piccole quantita' di idrocarburi piu' volatili puo' aumentare il rischio . 
 
	SPECIALI MISURE ANTINCENDIO:         
Usare acqua nebulizzata per il raffreddamento delle superfici esposte al fuoco e per proteggere il personale addetto alle operazioni di spegnimento. 
 
Bloccare il flusso del prodotto infiammabile. A seconda delle circostanze, controllare la combustione del prodotto o estinguere il fuoco usando polvere chimica o schiuma. 
 
Gli addetti allo spegnimento esposti al fumo e vapori devono utilizzare mezzi di protezione adeguati (respiratori e maschere). 
 
	PRODOTTI DI COMBUSTIONE PERICOLOSI:  
In caso di combustione incompleta puo' formarsi fumo e ossido di carbonio. 

6. MISURE PER IL CONTROLLO DI SPANDIMENTI ACCIDENTALI                       

	PRECAUZIONI PER IL PERSONALE:	Vedere Sezione 8.                               
	SPANDIMENTI NEL SUOLO:                          
Bloccare la perdita all' origine . Impedire al liquido di raggiungere fognature , corsi d' acqua o avvallamenti . Avvisare le autorita' competenti se il prodotto ha raggiunto corsi d' acqua o fognature o se ha contaminato il suolo o la vegetazione . Adottare misure per ridurre al minimo gli effetti sulla falda acquifera . 
 
Recuperare il prodotto per schiumatura o pompaggio con attrezzature anti deflagranti oppure arginarlo con sabbia o altre sostanze assorbenti idonee e raccoglierlo in contenitori. Per lo smaltimento fare riferimento a quanto indicato nella Sezione 13. 
 
	SPANDIMENTI SULL'ACQUA:                         
Circoscrivere immediatamente la perdita con barriere galleggianti . Avvertire gli altri natanti del pericolo . Informare le autorita' competenti ( portuali , marittime , etc.. ) . 
 
Rimuovere il prodotto dalla superficie tramite scrematura o usando sostanze assorbenti idonee. Qualora sia permesso dalle autorita' locali e dall'agenzie per l'ambiente, disperdere il residuo in acque aperte. 

7. MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO                                               

Tenere il prodotto in zone fresche e ventilate, lontano da fonti di calore. Utilizzare apparecchiature adatte al sollevamento ed al trasporto dei fusti e degli imballaggi pesanti in condizioni di sicurezza. Le apparecchiature elettriche utilizzate devono soddisfare le norme locali relative alla prevenzione degli incendi per materiali di questo tipo. 
 
TEMPERATURA DI CARICO/SCARICO Gr.C:	da ambiente a 40	

TEMPERATURA DI STOCCAGGIO Gr.C:	da ambiente a 40	

	PRECAUZIONI PARTICOLARI:      
Tenere i contenitori chiusi . 
 
Evitare perdite e trafilamenti per prevenire rischi di scivolamento. 

8. CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE E PROTEZIONE PERSONALE                        

	8.1 LIMITE DI ESPOSIZIONE
Sino ad oggi non si applicano limiti di esposizione a questo prodotto. 
 
	8.2 PROTEZIONE PERSONALE 
Nei casi di potenziale contatto , usare occhiali di sicurezza , indumenti e guanti resistenti agli agenti chimici . 
 
Dove sia probabile un contatto accidentale, indossare occhiali di sicurezza, indumenti di lavoro con maniche lunghe, e guanti chimicamente resistenti. 
 
Evitare di inalare a lungo i vapori o le nebbie. Provvedere affinche' la ventilazione sia adeguata o usare un respiratore approvato ( vedi Sezioni 3 ed 11 ). 

9. CARATTERISTICHE FISICHE E CHIMICHE                                       

ASPETTO / ODORE:	Liquido limpido incolore, odore di idrocarburi da petrolio.	

MASSA VOLUMICA, g/cc:	 0.84 a 15 gr. C.        (APPROSS.)	

INTERVALLO DI EBOLLIZIONE:	 210.0 -  320.0 gr. C.	

VISCOSITA', mm2/s:	 8.3 a 40 gr. C.	

DENSITA' DEI VAPORI A 1 BAR (Aria=1):	PIU' PESANTE DELL' ARIA	

VELOCITA' DI EVAPORAZIONE (n-butil acetato=1):	Non disponibile	

SOLUBILITA' IN ACQUA:	 20 gr. C. Trascurabile	

pH:	Non si applica	

PUNTO DI INFIAMMABILITA':
METODO:	 120 gr. C.
COC  (ASTM D 92)	

TEMPERATURA DI AUTOCOMBUSTIONE:	Non disponibile	

COEFFICIENTE DI PARTIZIONE n-ottanolo/acqua:	Non disponibile	

10. STABILITA' E REATTIVITA'                                                

	STABILITA' (TERMICA, ALLA LUCE, ECC.): Stabile

	CONDIZIONI DA EVITARE:                
Tenere lontano da sorgenti di calore, fiamme libere e ogni altra sorgente di accensione. 
 
	MATERIALI DA EVITARE:                 
Evitare il contatto con ossidanti forti quali cloro liquido ed ossigeno concentrato. 
 
	PRODOTTI DI DECOMPOSIZIONE PERICOLOSI:
		Il prodotto e' stabile a temperatura ambiente

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE                                             

	EFFETTI DA SOVRAESPOSIZIONE
	INALAZIONE:                
Rischio trascurabile a temperatura ambiente o di normale movimentazione. 
 
A temperatura elevata si possono formare alte concentrazioni di vapori e nebbie che possono irritare gli occhi e le vie respiratorie. 
 
Ad alte concentrazioni e/o ad elevate temperature, i vapori o le nebbie sono irritanti per le mucose, possono causare mal di testa e vertigini, possono essere anestetici e causare altri disturbi al sistema nervoso centrale. 
 
Non respirare i vapori o le nebbie. 
 
	CONTATTO CON LA PELLE:     
Il contatto frequente o prolungato puo' deidratare e sgrassare la pelle , causando irritazioni ed eventuali dermatiti. 
 
Irritante. 
 
	CONTATTO CON GLI OCCHI:    
Irritante, non sono lesi i tessuti oculari. 
 
	INGESTIONE:                
Basso livello di tossicita' acuta/sistemica. 
 
Minuscole quantita' aspirate nei polmoni durante l' ingestione o il vomito, possono causare gravi lesioni ai polmoni e la morte. 
 
	EFFETTI CRONICI:           
		Non disponibile

	DATI DI TOSSICITA':        
	TOSSICITA' ACUTA           
Non sono disponibili dati di prove relative al prodotto formulato completa- mente. I potenziali rischi per la salute descritti sono stati dedotti dalla comparazione con prodotti simili a questo. 
 
	TOSSICITA' CRONICA         
Non sono disponibili, al momento, dati relativi ad effetti cronici. 

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE                                                 

In assenza si dati ambientali specifici per questo prodotto, questa valuta- zione si basa sulle informazioni relative agli alcooli aventi da 12 a 14 atomi di carbonio nella molecola. Questi alcooli se immessi nell' ambiente, possono percolare nel terreno e solubilizzarsi in acqua. Dai dati chimico- fisici e biologici trovati in letteratura, ci si aspetta che questa catego- ria di prodotti possa avere effetti nocivi sull' habitat terrestre ed acqua- tico. La tossicita'acquatica ci si aspetta che sia da moderatamente alta ad alta. Questo prodotto dovrebbe biodegradarsi a moderata velocita' e non dovrebbe persistere nell' ambiente. 

13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO                                        

Questo prodotto contiene ingredienti pericolosi , essi sono elencati nella Sezione 2. Raccoglierlo e smaltirlo in conformita' con quanto previsto dalle normative nazionali e/o locali, ed in accordo con le Direttive Europee in materia di rifiuti pericolosi. 

14. INFORMAZIONI PER IL TRASPORTO                                           

	CONTENITORI PER IL TRASPORTO:
Carri cisterna , autobotti , fusti . 
 
	TEMPERATURA DI TRASPORTO/STOCCAGGIO Gr. C: da ambiente a 40

15. INFORMAZIONI SULLA LEGISLAZIONE                                         

	CLASSIFICAZIONE CEE PER SOSTANZE/PREPARATI PERICOLOSI:                
		IRRITANTE

	SIMBOLI DI RISCHIO:                                                   
		Xi

	FRASI DI RISCHIO E DI SICUREZZA:                                      
		R 38
		Irritante per la pelle.

	Fare riferimento ai seguenti decreti legislativi:                     
		- DLgs 285/98 "Attuazione di direttive comunitarie in materia di
		               classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati
		               pericolosi a norma dell'  articolo 38 della legge 24 aprile
		               1998, n. 128."
		- DPR 303/56  "Norme generali per l' igiene del lavoro"
		- DPR 547/55  "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro"
		- DPR 336/94  "Tabella delle malattie professionali nell' industria"
		- DLgs 626/94 "Attuazione delle direttive CEE 89/391, 89/654, 89/655, 89/656,
		     e 242/96  90/269, 90/270, 90/394, e 90/679, riguardanti il miglioramento
		                della sicurezza e della salute dei lavoratori."

16. ALTRE INFORMAZIONI                                                      

	TIPO / USI DEL PRODOTTO:                                                  
		Additivo concentrato per oli da laminazione.

	FONTI DI INFORMAZIONE:                                                    
Le raccomandazioni riportate in questa Scheda Dati di Sicurezza derivano dai dati sperimentali disponibili, dal confronto con prodotti similari, dalle informazioni fornite dai produttori dei componenti, e da norme di buona prassi. "Le informazioni e raccomandazioni contenute in questa scheda sono da considerarsi accurate ed attendibili al meglio delle nostre conoscenze sul prodotto specifico alla data dell' ultima revisione.  Tali informazioni e raccomandazioni non rappresentano una garanzia ad alcun titolo. Esse si riferiscono solo al prodotto specifico e possono non valere qualora esso venga usato in combinazione con altri prodotti o in qualisiasi tipo di lavorazione. Le modalita' di impiego del prodotto rientrano nella sfera di controllo dell'utilizzatore; e' pertanto responsabilita' dell'utilizzatore assicurarsi dell'idoneita' e completezza delle informazioni riportate, in relazione al particolare uso che intenda fare del prodotto stesso."