1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/PREPARATO                                 

PRODOTTO: WYROL 14
PRODOTTO N.: Y-50-103      
DATA: 19 SETTEMBRE 2002
PRECEDENTE REVISIONE: 30 LUGLIO 2002
	ESSO ITALIANA S.r.l
Viale Castello della Magliana, 25
00148 Roma, Italia
Telefono: 06-65692400
RECAPITO PER EMERGENZE:
  CENTRO ANTIVELENI
  POLICLINICO UNIVERSITARIO
  "A. GEMELLI"  ROMA
  Telefono: 06-3054343	

	TIPO / USI DEL PRODOTTO:                                                  
Olio per laminazione metalli. 
 
	REVISIONE:
AGGIORNATI I DATI SULLE NORME PER IL TRASPORTO. 

2. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUI COMPONENTI                                 

	INGREDIENTI PERICOLOSI PRESENTI A O SOPRA I LIVELLI DIVULGATIVI DI LEGGE  

INGREDIENTE PERICOLOSO	SIMBOLO/FRASE R	CAS NO.:	% PESO	

INGREDIENTI CONTRIBUENTI A CLASSIFICAZIONE DI PERICOLO:                   
ALCOOLI SUPERIORI	Xi, R 38		MAX. 40%	
TRIFENIL FOSFATO	N , R 50/53		MAX. 2.8%	
COMPOSTO DEL TRIAZOLO	Xi, R 38
N , R 43 R 51/53		MAX. 0.95%	

INGREDIENTI SOLO PER INFORMAZIONE:
ALCHIL FENOLO	Xn, R 22
Xi, R 36 R 38 R 53		MAX. 4.0%	

3. NATURA DEL RISCHIO                                                       

QUESTO PRODOTTO È CONSIDERATO PERICOLOSO IN BASE ALLELINEE GUIDA LEGISLATIVE DELL'UE (VEDI SEZIONE 15).

	PERICOLI ASSOCIATI A QUESTO PRODOTTO:
Irritante per la pelle.
 
	EFFETTI POTENZIALI SULL'AMBIENTE:
Tossico per gli organismi acquatici, puo' provocare a lungo termine effettinegativi per l' ambiente acquatico.
 
Questo prodotto puo' irritare e sgrassare la cute. Il contatto prolungato e/o frequente con la pelle puo' percio' causare dermatiti. 
 
L' aspirazione di liquido nei polmoni, direttamente  o come risultato del vomito conseguente all' ingestione  del liquido, puo' causare gravi danni ai polmoni e la morte. 
 
Se usato rispettando le procedure e le precauzioni raccomandate, non presenta rischi significativi per la salute. 
 
Le precauzioni per la manipolazione devono essere rigidamente osservate. 
 
Concentrazioni di vapore superiori ai livelli di esposizione raccomandati possono essere causa di irritazione degli occhi e del tratto respiratorio, mal di testa e vertigini,  potrebbero avere un effetto anestetico ed altri effetti sul sistema nervoso centrale. 
 
NOTA. QUESTO PRODOTTO NON DEVE ESSERE USATO PER ALTRI SCOPI SENZA IL CONSIGLIO DI UN ESPERTO.

4. INTERVENTI DI PRIMO SOCCORSO                                             

	INALAZIONE              
In situazioni di emergenza usare un appropriato mezzo di protezione delle vie respiratorie per rimuovere immediatamente la vittima dall'esposizione. Se la respirazione si e' fermata praticare la respirazione artificiale . Tenere l'infortunato a riposo. Chiamare immediatamente un medico. 
 
	CONTATTO CON LA PELLE   
Lavare immediatamente con molta acqua; se disponibile, usare del sapone. Togliere gli indumenti contaminati , comprese le scarpe, solo dopo aver iniziato il lavaggio. 
 
Se l'irritazione persiste, rivolgersi ad un medico. 
 
	CONTATTO CON GLI OCCHI  
Lavare subito con molta acqua e fino che l'irritazione scompare. Se l'irritazione persiste rivolgersi ad un medico. 
 
	INGESTIONE              
NON stimolare il vomito poiche' e' importante evitare che il prodotto entri nei polmoni (per aspirazione). Tenere l' infortunato a riposo. Fornire subito assistenza medica. 

5. MISURE ANTINCENDIO                                                       

	AGENTI ESTINGUENTI: Schiuma, polvere chimica, anidride carbonica

	PERICOLO D'INCENDIO E DI ESPLOSIONE: 
Materiale combustibile a basso rischio . Il prodotto puo' formare miscele infiammabili e bruciare solo se riscaldato a temperature superiori al suo punto di infiammabilita'. Tuttavia la presenza di piccole quantita' di idrocarburi piu' volatili puo' aumentare il rischio . 
 
Scarica Elettrostatica; il materiale puo' accumulare cariche elettrostatiche che potrebbero generare una scarica elettrica tale da provocare un incendio. 

PUNTO DI INFIAMMABILITA':
METODO:	> 130 gr. C.
COC ASTM D92	

	SPECIALI MISURE ANTINCENDIO:         
Usare acqua nebulizzata per il raffreddamento delle superfici esposte al fuoco e per proteggere il personale addetto alle operazioni di spegnimento. 
 
Bloccare il flusso del prodotto infiammabile. A seconda delle circostanze, controllare la combustione del prodotto o estinguere il fuoco usando polvere chimica o schiuma. 
 
Gli addetti allo spegnimento esposti al fumo e vapori devono utilizzare mezzi di protezione adeguati (respiratori e maschere). 
 
	PRODOTTI DI COMBUSTIONE PERICOLOSI:  
In caso  di combustione incompleta si verifica la formazione di fumo, ossidi di fosforo e monossido di carbonio. 

6. MISURE PER IL CONTROLLO DI SPANDIMENTI ACCIDENTALI                       

	PRECAUZIONI PER IL PERSONALE:	Vedere Sezione 8.                               

	SPANDIMENTI NEL SUOLO:                          
Bloccare la perdita all' origine . Impedire al liquido di raggiungere fognature , corsi d' acqua o avvallamenti . Avvisare le autorita' competenti se il prodotto ha raggiunto corsi d' acqua o fognature o se ha contaminato il suolo o la vegetazione . Adottare misure per ridurre al minimo gli effetti sulla falda acquifera . 
 
Recuperare il prodotto per schiumatura o pompaggio con attrezzature anti deflagranti oppure arginarlo con sabbia o altre sostanze assorbenti idonee e raccoglierlo in contenitori. Per lo smaltimento fare riferimento a quanto indicato nella Sezione 13. 
 
	SPANDIMENTI SULL'ACQUA:                         
Circoscrivere immediatamente la perdita con barriere galleggianti . Avvertire gli altri natanti del pericolo . Informare le autorita' competenti ( portuali , marittime , etc.. ) . 
 
Rimuovere il prodotto dalla superficie tramite scrematura o usando sostanze assorbenti idonee. Qualora sia permesso dalle autorita' locali e dall'agenzie per l'ambiente, disperdere il residuo in acque aperte. 

7. MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO                                               

	USI SPECIFICI:
Olio per laminazione metalli. 
 
Tenere il prodotto in zone fresche e ventilate, lontano da fonti di calore. Utilizzare apparecchiature adatte al sollevamento ed al trasporto dei fusti e degli imballaggi pesanti in condizioni di sicurezza. Le apparecchiature elettriche utilizzate devono soddisfare le norme locali relative alla prevenzione degli incendi per materiali di questo tipo. 
 
TEMPERATURA DI CARICO/SCARICO Gr.C:	DA 15 MINIMO, A 40	
TEMPERATURA DI STOCCAGGIO Gr.C:	da ambiente a 40	

	PRECAUZIONI PARTICOLARI:      
Tenere i contenitori chiusi . 
 
Evitare perdite e trafilamenti per prevenire rischi di scivolamento. 

8. CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE E PROTEZIONE PERSONALE                        

	8.1 LIMITE DI ESPOSIZIONE
L'ACGIH per le nebbie d'olio raccomanda un TWA di 5 mg/m3 ed uno STEL per 15 minuti di 10 mg/m3 (Metodo di monotoraggio: NIOSH 5026) 
 
	8.2 PROTEZIONE PERSONALE 
Nei casi di potenziale contatto , usare occhiali di sicurezza , indumenti e guanti resistenti agli agenti chimici . 
 
Dove sia probabile un contatto accidentale, indossare occhiali di sicurezza, indumenti di lavoro con maniche lunghe, e guanti chimicamente resistenti. 
 
Qualora la concentrazione del prodotto in aria dovesse superare i limiti di esposizione e se gli impianti , le modalita' operative ed altri mezzi per ridurre l' esposizione dei lavoratori non risultassero adeguate , sono necessari mezzi di protezione delle vie respiratorie . 
 
	CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE AMBIENTALE: VEDI SEZ. 7.

9. CARATTERISTICHE FISICHE E CHIMICHE                                       

	GENERALE:

ASPETTO / ODORE:	Liquido di colore ambrato con leggero odore di petrolio .	

	INFORMAZIONI DI RILIEVO SU SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE:

MASSA VOLUMICA, g/cc:	 0.9 a 15 gr. C. Tipico	

INTERVALLO DI EBOLLIZIONE:	Non disponibile	

VISCOSITA', mm2/s:	 8.6 a 40 gr. C.TIPICO	

TENSIONE DI VAPORE, kPa:	 a 20 gr. C. NON VOLATILE	

DENSITA' DEI VAPORI A 1 BAR (Aria=1):	PIU' PESANTE DELL' ARIA	

VELOCITA' DI EVAPORAZIONE (n-butil acetato=1):	NON VOLATILE	

SOLUBILITA' IN ACQUA:	 20 gr. C. Trascurabile	

pH:	Non si applica	

PUNTO DI INFIAMMABILITA':
METODO:	> 130 gr. C.
COC ASTM D92	

COEFFICIENTE DI PARTIZIONE n-ottanolo/acqua:	Non disponibile	

TEMPERATURA DI AUTOCOMBUSTIONE:	Non disponibile	

10. STABILITA' E REATTIVITA'                                                

	STABILITA' (TERMICA, ALLA LUCE, ECC.): Stabile

	CONDIZIONI DA EVITARE:                
Tenere lontano da sorgenti di calore, fiamme libere e ogni altra sorgente di accensione. 
 
	MATERIALI DA EVITARE:                 
Evitare il contatto con ossidanti forti quali cloro liquido ed ossigeno concentrato. 
 
	PRODOTTI DI DECOMPOSIZIONE PERICOLOSI:
		Il prodotto e' stabile a temperatura ambiente

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE                                             

	EFFETTI DA SOVRAESPOSIZIONE
	INALAZIONE:                
Rischio trascurabile a temperatura ambiente o di normale movimentazione. 
 
A temperatura elevata si possono formare alte concentrazioni di vapori e nebbie che possono irritare gli occhi e le vie respiratorie. 
 
Non respirare i vapori o le nebbie. 
 
	CONTATTO CON LA PELLE:     
Il contatto frequente o prolungato puo' deidratare e sgrassare la pelle , causando irritazioni ed eventuali dermatiti. 
 
Irritante. 
 
	CONTATTO CON GLI OCCHI:    
Irritante, non sono lesi i tessuti oculari. 
 
	INGESTIONE:                
Basso livello di tossicita' acuta/sistemica. 
 
Minuscole quantita' aspirate nei polmoni durante l' ingestione o il vomito, possono causare gravi lesioni ai polmoni e la morte. 
 
	EFFETTI CRONICI:           
		Non disponibile

	DATI DI TOSSICITA':        
	TOSSICITA' ACUTA           
La composizione esatta di questo prodotto puo' variare ed i rischi potenziali per la salute descritti sono basati sui possibili componenti. 
 
	TOSSICITA' CRONICA         
Gli oli base presenti in questo prodotto sono stati sottoposti a test biologici ( spennellature cutanee per tutto il periodo vitale delle cavie ) usando un protocollo di prova standard Exxon; non si sono evidenziati effetti cancerogeni . 

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE                                                 

	DESTINO NELL'AMBIENTE ED EFFETTI:

	ECOTOSSICITA': Non disponibile

	MOBILITA': Non disponibile

	PERSISTENZA E DEGRADABILITA': Non disponibile

	POTENZIALE DI BIOACCUMULO: Non disponibile

13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO                                        

Questo prodotto contiene ingredienti pericolosi , essi sono elencati nella Sezione 2. Raccoglierlo e smaltirlo in conformita' con quanto previsto dalle normative nazionali e/o locali, ed in accordo con le Direttive Europee in materia di rifiuti pericolosi. 
 
		CODICI EUROPEI DEI RIFIUTI: 12 01 07

(Nota: Questi codici sono assegnati sulla base degli usi piu' comuni di questo prodotto e possono non rispecchiare la presenza di inquinanti derivanti dal suo impiego reale. L'acquirente, basandosi sull'effettivo utilizzo del prodotto, dovra' assegnare il corretto codice del rifiutor pe lo smaltimento (codice CER).)

14. INFORMAZIONI PER IL TRASPORTO                                           

	CONTENITORI PER IL TRASPORTO:
Carri cisterna , autobotti , fusti . 
 
	TEMPERATURA DI TRASPORTO/STOCCAGGIO Gr. C: da ambiente a 40

	NORMATIVE INTERNAZIONALI SUL TRASPORTO                                    

	NUMERO ONU: 3082
	NOME DELLA SOSTANZA / DENOMINAZIONE PER IL TRASPORTO: 
	Environmentally hazardous substance. Liquid, n.o.s.
	N.O.S contains:  TRIFENIL FOSFATO

	TERRA / IDROVIE	
Regolamentato per il trasporto via terra in base alle norme ADR/RID e per idrovie in base all norme ADNR                                            

CLASSIFICAZIONE & NO. CLASSE/CODICE: 	9 M6	Nr. D'IDENTIFICAZIONE DEL PERICOLO: 	90	
ETICHETTA DI PERICOLO DI CLASSE: 	9	DISPOSIZIONE SPECIALE(640):		
GRUPPO D'IMBALLAGGIO: 	III			

	MARE
		Regolamentato per il trasporto via mare in base alle norme IMO

CLASSE IMDG: 	9	GRUPPO D'IMBALLAGGIO: 	III	
INQUINANTE MARINO: 	P			
NO. EMS: 	Nessuno			
RISCHIO SECONDARIO / SEGNALE: 	Nessuno			

	ARIA
		Regolamentato per il trasporto in base alle norme IATA:

Classe IATA: 	9			
GRUPPO D'IMBALLAGGIO: 	III			
	ISTRUZIONI PER L'IMBALLAGGIO	QUANTITA' MASSIMA	
AEREO PASSEGGERI: 	914	no limit	
AEREO DA TRASPORTO: 	914	no limit	

15. INFORMAZIONI SULLA LEGISLAZIONE                                         

CLASSIFICAZIONE DI PERICOLO:                                              	IRRITANTE
PERICOLOSO PER L' AMBIENTE	

	ETICHETTA:                                                                

SIMBOLO:	Xi,N	
INDICAZIONE DI PERICOLO:	IRRITANTE, PERICOLOSO PER L' AMBIENTE	

FRASI DI RISCHIO:		
R 38         	Irritante per la pelle.	
R 51/53      	Tossico per gli organismi acquatici, puo' provocare a lungo termine effetti negativi per l' ambiente acquatico.	

CONSIGLI DI SICUREZZA:		
S 37         	Usare guanti adatti.	

	ALTRE INFORMAZIONI PER L'ETICHETTA:
CONTIENE
COMPOSTO DEL TRIAZOLO
N,N-BIS(2-ETHYLHEXYL)-(4&5)-METHYL-1H-BENZOTRIAZOLE-1-METHYLAMINE
PUO' PRODURRE UNA REAZIONE ALLERGICA.

	Fare riferimento ai seguenti decreti legislativi:                     
		- DLgs 285/98 "Attuazione di direttive comunitarie in materia di
		               classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati
		               pericolosi a norma dell'  articolo 38 della legge 24 aprile
		               1998, n. 128."
		- DPR 303/56  "Norme generali per l' igiene del lavoro"
		- DPR 547/55  "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro"
		- DPR 336/94  "Tabella delle malattie professionali nell' industria"
		- DLgs 626/94 "Attuazione delle direttive CEE 89/391, 89/654, 89/655, 89/656,
		     e 242/96  90/269, 90/270, 90/394, e 90/679, riguardanti il miglioramento
		                della sicurezza e della salute dei lavoratori."

16. ALTRE INFORMAZIONI                                                      

	TESTO DELLE FRASI DI RISCHIO CITATE IN QUESTO DOCUMENTO: 

R 22          	Nocivo per ingestione.	
R 36          	Irritante per gli occhi.	
R 38          	Irritante per la pelle.	
R 43          	Puo' provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle	
R 50/53       	Altamente tossico per gli organismi acquatici, pu¦ provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.	
R 51/53       	Tossico per gli organismi acquatici, puo' provocare a lungo termine effetti negativi per l' ambiente acquatico.	
R 53          	Puo' causare effetti avversi a lungo termine nell' ambiente acquatico	

	FONTI DI INFORMAZIONE:                                                    
Le raccomandazioni riportate in questa Scheda Dati di Sicurezza derivano dai dati sperimentali disponibili, dal confronto con prodotti similari, dalle informazioni fornite dai produttori dei componenti, e da norme di buona prassi.

                                     

 "Le informazioni e raccomandazioni contenute in questa scheda sono da considerarsi accurate ed attendibili al meglio delle nostre conoscenze sul prodotto specifico alla data dell' ultima revisione.  Tali informazioni e raccomandazioni non rappresentano una garanzia ad alcun titolo. Esse si riferiscono solo al prodotto specifico e possono non valere qualora esso venga usato in combinazione con altri prodotti o in qualisiasi tipo di lavorazione. Le modalita' di impiego del prodotto rientrano nella sfera di controllo dell'utilizzatore; e' pertanto responsabilita' dell'utilizzatore assicurarsi dell'idoneita' e completezza delle informazioni riportate, in relazione al particolare uso che intenda fare del prodotto stesso."