1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/PREPARATO                                 

PRODOTTO: DETERGENTE ENERGICO
PRODOTTO N.: Y-TBA08       
DATA: 19 SETTEMBRE 2002
PRECEDENTE REVISIONE: 30 LUGLIO 2002
	ESSO ITALIANA S.r.l
Viale Castello della Magliana, 25
00148 Roma, Italia
Telefono: 06-65692400
RECAPITO PER EMERGENZE:
  CENTRO ANTIVELENI
  POLICLINICO UNIVERSITARIO
  "A. GEMELLI"  ROMA
  Telefono: 06-3054343	

	TIPO / USI DEL PRODOTTO:                                                  
Detergente per i cerchioni delle ruote. 
 
	REVISIONE:
AGGIORNATI I DATI SULLE NORME PER IL TRASPORTO. 

2. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUI COMPONENTI                                 

	INGREDIENTI PERICOLOSI PRESENTI A O SOPRA I LIVELLI DIVULGATIVI DI LEGGE  

		Nessuno

3. NATURA DEL RISCHIO                                                       

QUESTO PRODOTTO È CONSIDERATO PERICOLOSO IN BASE ALLELINEE GUIDA LEGISLATIVE DELL'UE (VEDI SEZIONE 15).

	PERICOLI ASSOCIATI A QUESTO PRODOTTO:
Provoca ustioni.
 
Le precauzioni riguardanti la manipolazione comprese le modalita' per una buona ventilazione devono essere rispettate. 
 
Spruzzi di questo prodotto possono danneggiare seriamente gli occhi ela pelle. Indossare adeguati mezzi di protezione degli occhi e della pelle quando si maneggia questo materiale. 
 
NOTA. QUESTO PRODOTTO NON DEVE ESSERE USATO PER ALTRI SCOPI SENZA IL CONSIGLIO DI UN ESPERTO.

4. INTERVENTI DI PRIMO SOCCORSO                                             

	INALAZIONE              
In situazioni di emergenza usare un appropriato mezzo di protezione delle vie respiratorie per rimuovere immediatamente la vittima dall'esposizione. Se la respirazione si e' fermata praticare la respirazione artificiale . Tenere l'infortunato a riposo. Chiamare immediatamente un medico. 
 
	CONTATTO CON LA PELLE   
Lavare immediatamente con molta acqua; se disponibile, usare del sapone. Togliere gli indumenti contaminati , comprese le scarpe, solo dopo aver iniziato il lavaggio. 
 
Se l'irritazione persiste, rivolgersi ad un medico. 
 
	CONTATTO CON GLI OCCHI  
Lavare gli occhi abbondantemente con acqua per almeno 15 minuti . Consultare subito un medico. 
 
	INGESTIONE              
NON provocare il vomito. Se la persona e' cosciente, somministrare latte o acqua per diluire il contenuto dello stomaco. Tenere al caldo e a riposo. Prestare immediatamente assistenza medica. NON tentare di somministrare qualcosa per via orale ad una persona priva di sensi. 

5. MISURE ANTINCENDIO                                                       

	AGENTI ESTINGUENTI: Nessun pericolo d'incendio.

	PERICOLO D'INCENDIO E DI ESPLOSIONE: 
Materiale che non brucia. 

PUNTO DI INFIAMMABILITA':	Non disponibile	

	SPECIALI MISURE ANTINCENDIO:         
	Non disponibile
	PRODOTTI DI COMBUSTIONE PERICOLOSI:  
Il prodotto non e' infiammabile. I contenitori, in caso di incendio, possono sviluppare fumo, biossido e monossido di carbonio. 

6. MISURE PER IL CONTROLLO DI SPANDIMENTI ACCIDENTALI                       

	PRECAUZIONI PER IL PERSONALE:	Vedere Sezione 8.                               

	SPANDIMENTI NEL SUOLO:                          
Bloccare la perdita all' origine . Impedire al liquido di raggiungere fognature , corsi d' acqua o avvallamenti . Avvisare le autorita' competenti se il prodotto ha raggiunto corsi d' acqua o fognature o se ha contaminato il suolo o la vegetazione . Adottare misure per ridurre al minimo gli effetti sulla falda acquifera . 
 
Raccogliere il materiale residuo ; cospargere l' area interessata con sostanze assorbenti e raccoglierle poi in contenitori. Se necessario , procedere alla eliminazione dei residui assorbiti secondo le indicazioni date nella Sezione 13. 
 
	SPANDIMENTI SULL'ACQUA:                         
Questo prodotto e' solubile in acqua. In caso di perdita, bloccarne subito la fonte e consultare un esperto. Avvertire le autorita' competenti. 

7. MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO                                               

	USI SPECIFICI:
Detergente per i cerchioni delle ruote. 
 
Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi. 
 
Non sifonare mai aspirando con la bocca. 
 
Non bere questo prodotto. 
 
TEMPERATURA DI CARICO/SCARICO Gr.C:	Non disponibile	
TEMPERATURA DI STOCCAGGIO Gr.C:	da ambiente a 40	

	PRECAUZIONI PARTICOLARI:      
Tenere i contenitori chiusi . 
 
Non sifonare mediante aspirazione con la bocca. 

8. CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE E PROTEZIONE PERSONALE                        

	8.1 LIMITE DI ESPOSIZIONE
	***WARNING*** CODE IS NOT TRANSLATED: TL54  *** ENGLISH USED ***
	ACGIH recommends a CEILING of 2 mg/m3 for sodium hydroxide (Monitoring
	method; NIOSH 7401)
	8.2 PROTEZIONE PERSONALE 
Laddove e' probabile il contatto con il prodotto, usare occhiali di sicurezza maniche lunghe e guanti resistenti agli agenti chimici. 
 
	CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE AMBIENTALE: VEDI SEZ. 7.

9. CARATTERISTICHE FISICHE E CHIMICHE                                       

	GENERALE:

ASPETTO / ODORE:	Liquidi giallo, quasi inodore.	

	INFORMAZIONI DI RILIEVO SU SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE:

MASSA VOLUMICA, g/cc:	 1.12 a 20 gr. C. Tipico	

INTERVALLO DI EBOLLIZIONE:	Non disponibile	

VISCOSITA', mm2/s:	 10 a 20 gr. C.	

TENSIONE DI VAPORE, kPa:	NON VOLATILE	

DENSITA' DEI VAPORI A 1 BAR (Aria=1):	PIU' PESANTE DELL' ARIA	

VELOCITA' DI EVAPORAZIONE (n-butil acetato=1):	Non disponibile	

SOLUBILITA' IN ACQUA:	COMPLETAMENTE SOLUBILE	

pH:	13.0 10% solution	

PUNTO DI INFIAMMABILITA':	Non disponibile	

COEFFICIENTE DI PARTIZIONE n-ottanolo/acqua:	Non disponibile	

TEMPERATURA DI AUTOCOMBUSTIONE:	Non si applica	

10. STABILITA' E REATTIVITA'                                                

	STABILITA' (TERMICA, ALLA LUCE, ECC.): Stabile

	CONDIZIONI DA EVITARE:                
Stabile. 
 
	MATERIALI DA EVITARE:                 
Nessuno 
 
	PRODOTTI DI DECOMPOSIZIONE PERICOLOSI:
		Il prodotto e' stabile a temperatura ambiente

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE                                             

	EFFETTI DA SOVRAESPOSIZIONE
	INALAZIONE:                
Rischio trascurabile a temperatura ambiente o di normale movimentazione. 
 
A temperatura elevata si possono formare alte concentrazioni di vapori e nebbie che possono irritare gli occhi e le vie respiratorie. 
 
Non respirare i vapori o le nebbie. 
 
	CONTATTO CON LA PELLE:     
Corrosivo: causa danni cutanei permanenti. 
 
	CONTATTO CON GLI OCCHI:    
Corrosivo. Provoca ustioni agli occhi e danni permanenti dei tessuti. 
 
	INGESTIONE:                
Corrosivo per bocca, esofago e stomaco. 
 
	EFFETTI CRONICI:           
		Non disponibile

	DATI DI TOSSICITA':        
	TOSSICITA' ACUTA           
La valutazione del rischio sopra riportata e' basata sulle informazioni ricevute dal fornitore. 
 
	TOSSICITA' CRONICA         
Non sono disponibili, al momento, dati relativi ad effetti cronici. 

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE                                                 

	DESTINO NELL'AMBIENTE ED EFFETTI:

	ECOTOSSICITA':
Il dato di ecotossicita' disponibile (LL50>1000 mg/l) indica che da questo prodotto non ci si aspettano effetti avversi per gli organismi acquatici. 
 
	MOBILITA':
Non stabilito. 
 
	PERSISTENZA E DEGRADABILITA':
Non stabilito. 
 
	POTENZIALE DI BIOACCUMULO:
Non stabilito. 

13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO                                        

Questo prodotto contiene ingredienti pericolosi , essi sono elencati nella Sezione 2. Raccoglierlo e smaltirlo in conformita' con quanto previsto dalle normative nazionali e/o locali, ed in accordo con le Direttive Europee in materia di rifiuti pericolosi. 
 
		CODICI EUROPEI DEI RIFIUTI: 16 01 21

(Nota: Questi codici sono assegnati sulla base degli usi piu' comuni di questo prodotto e possono non rispecchiare la presenza di inquinanti derivanti dal suo impiego reale. L'acquirente, basandosi sull'effettivo utilizzo del prodotto, dovra' assegnare il corretto codice del rifiutor pe lo smaltimento (codice CER).)

14. INFORMAZIONI PER IL TRASPORTO                                           

	CONTENITORI PER IL TRASPORTO:
Bottiglie di plastica. 
 
	TEMPERATURA DI TRASPORTO/STOCCAGGIO Gr. C: da ambiente a 40

	NORMATIVE INTERNAZIONALI SUL TRASPORTO                                    

	NUMERO ONU: 1824
	NOME DELLA SOSTANZA / DENOMINAZIONE PER IL TRASPORTO: 
	Sodium hydroxide solution

	TERRA / IDROVIE	
Regolamentato per il trasporto via terra in base alle norme ADR/RID e per idrovie in base all norme ADNR                                            

CLASSIFICAZIONE & NO. CLASSE/CODICE: 	8 C5	Nr. D'IDENTIFICAZIONE DEL PERICOLO: 	80	
ETICHETTA DI PERICOLO DI CLASSE: 	8	DISPOSIZIONE SPECIALE(640):		
GRUPPO D'IMBALLAGGIO: 	III			

	MARE
		Regolamentato per il trasporto via mare in base alle norme IMO

CLASSE IMDG: 	8	GRUPPO D'IMBALLAGGIO: 	III	
INQUINANTE MARINO: 	No			
NO. EMS: 	8-06			
RISCHIO SECONDARIO / SEGNALE: 	Nessuno			

	ARIA
		Regolamentato per il trasporto in base alle norme IATA:

Classe IATA: 	8			
GRUPPO D'IMBALLAGGIO: 	III			
	ISTRUZIONI PER L'IMBALLAGGIO	QUANTITA' MASSIMA	
AEREO PASSEGGERI: 	819	5 l	
AEREO DA TRASPORTO: 	821	60 l	

15. INFORMAZIONI SULLA LEGISLAZIONE                                         

CLASSIFICAZIONE DI PERICOLO:                                              	Corrosivo	

	ETICHETTA:                                                                

SIMBOLO:	C	
INDICAZIONE DI PERICOLO:	Corrosivo	

FRASI DI RISCHIO:		
R 34         	Provoca ustioni.	

CONSIGLI DI SICUREZZA:		
S 36/37/39   	Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia.	
S 45         	In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostragli l'etichetta).	
S 26         	In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico.	
S 28         	In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone.	

	Fare riferimento ai seguenti decreti legislativi:                     
		- DLgs 285/98 "Attuazione di direttive comunitarie in materia di
		               classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati
		               pericolosi a norma dell'  articolo 38 della legge 24 aprile
		               1998, n. 128."
		- DPR 303/56  "Norme generali per l' igiene del lavoro"
		- DPR 547/55  "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro"
		- DPR 336/94  "Tabella delle malattie professionali nell' industria"
		- DLgs 626/94 "Attuazione delle direttive CEE 89/391, 89/654, 89/655, 89/656,
		     e 242/96  90/269, 90/270, 90/394, e 90/679, riguardanti il miglioramento
		                della sicurezza e della salute dei lavoratori."

16. ALTRE INFORMAZIONI                                                      

	TESTO DELLE FRASI DI RISCHIO CITATE IN QUESTO DOCUMENTO: 

R 34          	Provoca ustioni.	

	FONTI DI INFORMAZIONE:                                                    
Le raccomandazioni riportate in questa Scheda Dati di Sicurezza derivano dai dati sperimentali disponibili, dal confronto con prodotti similari, dalle informazioni fornite dai produttori dei componenti, e da norme di buona prassi.

                                     

 "Le informazioni e raccomandazioni contenute in questa scheda sono da considerarsi accurate ed attendibili al meglio delle nostre conoscenze sul prodotto specifico alla data dell' ultima revisione.  Tali informazioni e raccomandazioni non rappresentano una garanzia ad alcun titolo. Esse si riferiscono solo al prodotto specifico e possono non valere qualora esso venga usato in combinazione con altri prodotti o in qualisiasi tipo di lavorazione. Le modalita' di impiego del prodotto rientrano nella sfera di controllo dell'utilizzatore; e' pertanto responsabilita' dell'utilizzatore assicurarsi dell'idoneita' e completezza delle informazioni riportate, in relazione al particolare uso che intenda fare del prodotto stesso."