1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/PREPARATO                                 

PRODOTTO: NORVA 275
PRODOTTO N.: 6679          
DATA: 30 LUGLIO 2002
PRECEDENTE REVISIONE: 30 NOVEMBRE 1994
	ESSO ITALIANA S.r.l
Viale Castello della Magliana, 25
00148 Roma, Italia
Telefono: 06-65692400
RECAPITO PER EMERGENZE:
  CENTRO ANTIVELENI
  POLICLINICO UNIVERSITARIO
  "A. GEMELLI"  ROMA
  Telefono: 06-3054343	

	TIPO / USI DEL PRODOTTO:                                                  
Grasso lubrificante. 
 
	REVISIONE:
FORMATO CONFORME ALLA DIRETTIVA 2001/58/EC 

2. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUI COMPONENTI                                 

	INGREDIENTI PERICOLOSI PRESENTI A O SOPRA I LIVELLI DIVULGATIVI DI LEGGE  

		Nessuno

3. NATURA DEL RISCHIO                                                       

QUESTO PRODOTTO È CONSIDERATO PERICOLOSO IN BASE ALLELINEE GUIDA LEGISLATIVE DELL'UE (VEDI SEZIONE 15).

	PERICOLI ASSOCIATI A QUESTO PRODOTTO:
Nocivo per ingestione.
 
Prodotto costituito da oli base ad alto grado di raffinazione ed additivi. 
 
Il prodotto e' caratterizzato da bassi valori di tossicita' orale e cutanea e in normali condizioni di impiego non dovrebbe presentare particolari rischi per la salute. 
 
Osservare rigorosamente le raccomandazioni d'uso. 
 
NOTA. QUESTO PRODOTTO NON DEVE ESSERE USATO PER ALTRI SCOPI SENZA IL CONSIGLIO DI UN ESPERTO.

4. INTERVENTI DI PRIMO SOCCORSO                                             

	INALAZIONE              
In caso di sovraesposizione a nebbie, vapori e fumi, trasportare subito l' infortunato all' aperto e, se necessario, praticargli la respirazione artificiale. Rivolgersi ad un medico . 
 
	CONTATTO CON LA PELLE   
Lavare accuratamente con molta acqua e, se disponibile, con sapone neutro. 
 
Togliere scarpe ed indumenti contaminati. 
 
Se l'irritazione persiste, rivolgersi ad un medico. 
 
Se il materiale , a causa di un uso improprio dell' ingrassatore ad alta pressione , e' stato iniettato sotto la pelle, consultare immediatamente un medico. 
 
	CONTATTO CON GLI OCCHI  
Lavare subito con molta acqua e fino che l'irritazione scompare. Se l'irritazione persiste rivolgersi ad un medico. 
 
	INGESTIONE              
Se ingerito e la persona e' cosciente, provocare il vomito e chiamre un medico. NON amministrare alcunche' per via orale ad una persona priva di sensi 

5. MISURE ANTINCENDIO                                                       

AGENTI ESTINGUENTI: Schiuma, polvere chimica, anidride carbonica

	PERICOLO D'INCENDIO E DI ESPLOSIONE: 
Materiale combustibile a basso rischio . Il prodotto puo' formare miscele infiammabili e bruciare solo se riscaldato a temperature superiori al suo punto di infiammabilita'. Tuttavia la presenza di piccole quantita' di idrocarburi piu' volatili puo' aumentare il rischio . 

PUNTO DI INFIAMMABILITA':
METODO:	> 200 gr. C.
STIMATO, NON MISURABILE.	

	SPECIALI MISURE ANTINCENDIO:         
Usare acqua nebulizzata per il raffreddamento delle superfici esposte al fuoco e per proteggere il personale addetto alle operazioni di spegnimento. 
 
Gli addetti allo spegnimento esposti al fumo e vapori devono utilizzare mezzi di protezione adeguati (respiratori e maschere). 
 
	PRODOTTI DI COMBUSTIONE PERICOLOSI:  
Fumo, monossido di carbonio, anidride carbonica e piccole quantita' di ossidi di fosforo. 
 
In aggiunta possono formarsi quantita' minime di ossidi di azoto. 

6. MISURE PER IL CONTROLLO DI SPANDIMENTI ACCIDENTALI                       

	PRECAUZIONI PER IL PERSONALE:	Vedere Sezione 8.                               

	SPANDIMENTI NEL SUOLO:                          
Raccogliere il materiale residuo ; cospargere l' area interessata con sostanze assorbenti e raccoglierle poi in contenitori. Se necessario , procedere alla eliminazione dei residui assorbiti secondo le indicazioni date nella Sezione 13. 
 
Avvisare le autorita' competenti qualora il materiale sia finito in un corso d' acqua o in fogna, o abbia contaminati il suolo e/o la vegetazione. Prendere le adeguate misure per ridurre al minimo eventuali effetti sulla falda acquifera . 
 
	SPANDIMENTI SULL'ACQUA:                         
		Non disponibile

7. MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO                                               

	USI SPECIFICI:
Grasso lubrificante. 
 
Immagazzinare il prodotto in ambienti freschi e ben ventilati. Per maneggiare in sicurezza fusti o confezioni pesanti, si consiglia l' uso di mezzi meccanici. 
 
TEMPERATURA DI CARICO/SCARICO Gr.C:	Ambiente	
TEMPERATURA DI STOCCAGGIO Gr.C:	Ambiente	

	PRECAUZIONI PARTICOLARI:      
Tenere i contenitori chiusi . 

8. CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE E PROTEZIONE PERSONALE                        

	8.1 LIMITE DI ESPOSIZIONE
L'ACGIH per le nebbie d'olio raccomanda un TWA di 5 mg/m3 ed uno STEL per 15 minuti di 10 mg/m3 (Metodo di monotoraggio: NIOSH 5026) 
 
	8.2 PROTEZIONE PERSONALE 
Nei casi di potenziale contatto , usare occhiali di sicurezza , indumenti e guanti resistenti agli agenti chimici . 
 
Qualora sia probabile solo un contatto accidentale, indossare occhiali di sicurezza con protezioni laterali. Non sono necessarie altre protezioni particolari se il contatto con la pelle e con gli occhi e'preliminarmente evitato. 
 
Qualora la concentrazione del prodotto in aria dovesse superare i limiti di esposizione e se gli impianti , le modalita' operative ed altri mezzi per ridurre l' esposizione dei lavoratori non risultassero adeguate , sono necessari mezzi di protezione delle vie respiratorie . 
 
	CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE AMBIENTALE: VEDI SEZ. 7.

9. CARATTERISTICHE FISICHE E CHIMICHE                                       

	GENERALE:

ASPETTO / ODORE:	Grasso marrone chiaro liscio ed uniforme, con odore di olio minerale e di sapone.	

	INFORMAZIONI DI RILIEVO SU SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE:

MASSA VOLUMICA, g/cc:	 0.92 a 15 gr. C.	

INTERVALLO DI EBOLLIZIONE:	P.to di GOCCIOLAMENTO: 300 C	

VISCOSITA', mm2/s:	 460 a 40 gr. C.( OLIO BASE )
PENETRAZIONE LAV. 60x :  280	

DENSITA' DEI VAPORI A 1 BAR (Aria=1):	PIU' PESANTE DELL' ARIA	

VELOCITA' DI EVAPORAZIONE (n-butil acetato=1):	NON VOLATILE.	

SOLUBILITA' IN ACQUA:	TRASCURABILE.	

pH:	Non si applica	

PUNTO DI INFIAMMABILITA':
METODO:	> 200 gr. C.
STIMATO, NON MISURABILE.	

COEFFICIENTE DI PARTIZIONE n-ottanolo/acqua:	Non disponibile	

TEMPERATURA DI AUTOCOMBUSTIONE:	Non disponibile	

10. STABILITA' E REATTIVITA'                                                

	STABILITA' (TERMICA, ALLA LUCE, ECC.): Stabile

	CONDIZIONI DA EVITARE:                
Tenere lontano da sorgenti di calore, fiamme libere e ogni altra sorgente di accensione. 
 
	MATERIALI DA EVITARE:                 
Evitare il contatto con ossidanti forti quali cloro liquido ed ossigeno concentrato. 
 
	PRODOTTI DI DECOMPOSIZIONE PERICOLOSI:
In caso di combustione incompleta puo' formarsi fumo e ossido di carbonio. 
 
		Il prodotto e' stabile a temperatura ambiente

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE                                             

	EFFETTI DA SOVRAESPOSIZIONE
	INALAZIONE:                
Rischio trascurabile a temperatura ambiente o di normale movimentazione. 
 
A temperatura elevata si possono formare alte concentrazioni di vapori e nebbie che possono irritare gli occhi e le vie respiratorie. 
 
Non respirare i vapori o le nebbie. 
 
	CONTATTO CON LA PELLE:     
Basso livello di tossicita' acuta. 
 
Contatti frequenti o prolungati possono causare leggere irritazioni cutanee. 
 
In caso di ferite provocate da getti di grasso ad alta pressione e qualora esso venga iniettato dentro la pelle o qualsiasi altra parte del corpo , poiche' col tempo puo' provocare seri danni ai tessuti molli, bisognerebbe praticare immediatamente  un intervento chirurgico . 
 
	CONTATTO CON GLI OCCHI:    
Leggermente irritante, ma non danneggia il tessuto oculare. 
 
	INGESTIONE:                
Alto grado di tossicita' sistemica. 
 
	EFFETTI CRONICI:           
Il nitrito di sodio in presenza di ammine puo' formare nitrosammine. Le nitrosammine , da esperimenti sugli animali , sono carcinogene. 

	DATI DI TOSSICITA':        
	TOSSICITA' ACUTA           
Non sono disponibili dati sperimentali sul prodotto finito. I rischi per la salute indicati, derivano dalle attuali conoscenze sulla tossicita' degli olii base minerali e degli additivi utilizzati, in considerazione della loro concentrazione nel prodotto finito.  Gli effetti generali degli oli minerali di questo tipo sono ben conosciuti e riportati in numerose pubblicazioni scientifiche e nel rapporto CONCAWE " Health Aspects of Lubricants " - Maggio 1987 . 
 
	TOSSICITA' CRONICA         
Sebbene non ci siano dati specifici relativi ai componenti dell' olio base, sulla scorta di quanto si conosce sulla tossicita' degli oli  minerali, esso non dovrebbe avere potenziali effetti cancerogenici . 

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE                                                 

	DESTINO NELL'AMBIENTE ED EFFETTI:

	ECOTOSSICITA':
Il dato di ecotossicita' disponibile (LL50>1000 mg/l) indica che da questo prodotto non ci si aspettano effetti avversi per gli organismi acquatici. 
 
	MOBILITA':
Non stabilito. 
 
	PERSISTENZA E DEGRADABILITA':
Questo prodotto e' previsto essere intrisecamente biodegradabile, dato che i componenti principali hanno mostrato velocita' di degradazione da basse a moderate. 
 
	POTENZIALE DI BIOACCUMULO:
Non stabilito. 

13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO                                        

Questo prodotto contiene ingredienti pericolosi elencati nella Sezione 2. Raccoglierlo e smaltirlo in un impianto di smaltimento autorizzato, in conformita' con le normative nazionali e locali e secondo le Direttive CEE sui rifiuti pericolosi. 
 
		CODICI EUROPEI DEI RIFIUTI: 13 02 05

(Nota: Questi codici sono assegnati sulla base degli usi piu' comuni di questo prodotto e possono non rispecchiare la presenza di inquinanti derivanti dal suo impiego reale. L'acquirente, basandosi sull'effettivo utilizzo del prodotto, dovra' assegnare il corretto codice del rifiutor pe lo smaltimento (codice CER).)

14. INFORMAZIONI PER IL TRASPORTO                                           

	CONTENITORI PER IL TRASPORTO:
Fusti, secchie, cartucce. 
 
	TEMPERATURA DI TRASPORTO/STOCCAGGIO Gr. C: Ambiente

	NORMATIVE INTERNAZIONALI SUL TRASPORTO                                    

Non regolamentato per il trasporto via terra secondo le norme ADR/RID, via idrovie secondo le norme ADNR, via mare secondo le norme IMO e via aerea secondo le norme IATA

15. INFORMAZIONI SULLA LEGISLAZIONE                                         

CLASSIFICAZIONE DI PERICOLO:                                              	NOCIVO	

	ETICHETTA:                                                                

SIMBOLO:	Xn	
INDICAZIONE DI PERICOLO:	NOCIVO	

FRASI DI RISCHIO:		
R 22         	Nocivo per ingestione.	

CONSIGLI DI SICUREZZA:		
S 13         	Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.	
S 46         	In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostragli il contenitore o l'etichetta.	

	Fare riferimento ai seguenti decreti legislativi:                     
		- DLgs 285/98 "Attuazione di direttive comunitarie in materia di
		               classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati
		               pericolosi a norma dell'  articolo 38 della legge 24 aprile
		               1998, n. 128."
		- DPR 303/56  "Norme generali per l' igiene del lavoro"
		- DPR 547/55  "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro"
		- DPR 336/94  "Tabella delle malattie professionali nell' industria"
		- DLgs 626/94 "Attuazione delle direttive CEE 89/391, 89/654, 89/655, 89/656,
		     e 242/96  90/269, 90/270, 90/394, e 90/679, riguardanti il miglioramento
		                della sicurezza e della salute dei lavoratori."

16. ALTRE INFORMAZIONI                                                      

	TESTO DELLE FRASI DI RISCHIO CITATE IN QUESTO DOCUMENTO: 

R 22          	Nocivo per ingestione.	

	FONTI DI INFORMAZIONE:                                                    
Le raccomandazioni riportate in questa Scheda Dati di Sicurezza derivano dai dati sperimentali disponibili, dal confronto con prodotti similari, dalle informazioni fornite dai produttori dei componenti, e da norme di buona prassi.

                                     

 "Le informazioni e raccomandazioni contenute in questa scheda sono da considerarsi accurate ed attendibili al meglio delle nostre conoscenze sul prodotto specifico alla data dell' ultima revisione.  Tali informazioni e raccomandazioni non rappresentano una garanzia ad alcun titolo. Esse si riferiscono solo al prodotto specifico e possono non valere qualora esso venga usato in combinazione con altri prodotti o in qualisiasi tipo di lavorazione. Le modalita' di impiego del prodotto rientrano nella sfera di controllo dell'utilizzatore; e' pertanto responsabilita' dell'utilizzatore assicurarsi dell'idoneita' e completezza delle informazioni riportate, in relazione al particolare uso che intenda fare del prodotto stesso."